[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=kwalifikowane
pe=3
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu od M	Koszty pośr. od R	Koszty pośr. od S	Zysk od R	Zysk od S	Zysk od KR	Zysk od KS	Pozycje uproszczone	Koszty z narz. w rozbiciu	Stawka VAT
wn=									

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=GREG PROJEKT Grzegorz Michalski
afn=ul. K. Tomaszewskiego 1a, 06-400 Ciechanów
nb=Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonu II SP ZOZ OR10Roboty kwalifikowane
ab=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
ni=Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
ai=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
nw=do wyłonienia w drodze przetargu
nk=GREG PROJEKT
dt=26.05.2018

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=0	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S
wa=0	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=0	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S
wa=0	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Pozycje uproszczone
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=koszt sprzętu na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.035

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
il=207.36

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0
il=2.6061

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=pręty żebrowane do 7 mm
id=1102399	1
jm=kg	033
ce=0
il=3271.53

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=1102399	1
jm=t	034
ce=0
il=11.4228

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.6324

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0
il=1.25

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.7 m
id=1120302	1
jm=m2	050
ce=0
il=214.1475

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0
il=26.6

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0
il=34.7844

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
id=1121099	1
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4
id=1121099(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=pilon uziemiający dł 3m typu np.AH, Galmar kpl
id=1121399	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm
id=1121399	1
jm=m	040
ce=0
il=260

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)
id=1121600	1
jm=kg	033
ce=0
il=9.5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Blacha płaska powlekana,  gr. 0,50 mm, wymiar 1250 × 2000, poliuretan
id=1121901	1
jm=m2	050
ce=0
il=33.6528

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kątownik aluminiowy
id=1220200	1
jm=m	040
ce=0
il=423.7363

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Balustrady i pochwyty stalowe
id=1320199	1
jm=kg	033
ce=0
il=189.6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Profil st.U100x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart.
id=1323302	1
jm=m	040
ce=0
il=121.836

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Profil st.C100x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart.
id=1323322	1
jm=m	040
ce=0
il=350.064

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych
id=1330299	1
jm=100 szt	129
ce=0
il=0.2375

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=377.3174

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=gwoździe budowlane gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
il=17.982

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0
il=53.2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm
id=1342306	1
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
id=1342399	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.05

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=wkręty stalowe
id=1343299	1
jm=szt	020
ce=0
il=236.7

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
il=89.91

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm
id=1346701	1
jm=szt	020
ce=0
il=2402.4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/35 mm
id=1346702	1
jm=szt	020
ce=0
il=5148

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0
il=292.6

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=uchwyty rynnowe
id=1353099	1
jm=kpl	090
ce=0
il=182.4

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych
id=1353199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=15.12

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej
id=1360499	1
jm=szt	020
ce=0
il=100.9412

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Wsporniki stalowe do ław kominiarskich
id=1361400	1
jm=kg	033
ce=0
il=47.15

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=dm3	066
ce=0
il=8.991

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=mikrozaprawa uszczelniająca
id=1478310	1
jm=kg	033
ce=0
il=209.04

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=pianka montażowa poliuretanowa
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
il=46

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych
id=1480801	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.332

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych
id=1480801(1)	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.0192

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
il=692.2473

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
il=2.7414

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.1805

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
il=3.1434

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=mydło maziste (szare) 65 %
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
id=1530514	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.4708

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.57

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.878

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=tlen techniczny
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.71

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=tlen techniczny
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.4

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.374

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=zaprawa klejąca
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=3863.8625

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zaprawa spoinująca
id=1550599(1)	1
jm=kg	033
ce=0
il=416.6525

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=farba gruntująca
id=1552320	1
jm=dm3	066
ce=0
il=245.01

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=preparat wzmacniający podłoże (CT17)'
id=1552326	1
jm=dm3	066
ce=0
il=345.6

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=emulsja gruntująca
id=1552327	1
jm=kg	033
ce=0
il=484.089

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)
id=1554100	1
jm=kg	033
ce=0
il=7762.928

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Zaprawa klejowa
id=1554104	1
jm=kg	033
ce=0
il=1845.06

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramiczny
id=1554299	1
jm=kg	033
ce=0
il=175.275

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
il=2586.187

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=płyty styropianowe 15 cm
id=1562600	1
jm=m3	060
ce=0
il=45.1297

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=płyty styropianowe 5 cm
id=1562600(1)	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.6862

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=płyty styropianowe 5 cm'
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
il=1209.6

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=rynny dachowe 150 mm
id=1565120	1
jm=m	040
ce=0
il=94.848

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=rury spustowe 110 mm
id=1565220	1
jm=m	040
ce=0
il=27.27

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=leje spustowe
id=1565500	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=uszczelki gumowe
id=1565600	1
jm=kpl	090
ce=0
il=52.896

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
id=1569099	1
jm=kg	033
ce=0
il=31.6665

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0
il=140.8423

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych
id=1601799	1
jm=m3	060
ce=0
il=41.4312

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=piasek do betonów
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=6.6

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.1654

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=piasek
id=1610306	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.0843

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Parapety z konglomeratu
id=1632999	1
jm=m	040
ce=0
il=48.45

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=1.0906

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
il=1.146

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Tynk gipsowy
id=1701106	1
jm=kg	033
ce=0
il=53249.79

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=1720300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
il=6.0511

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Gips szpachl.do płyt G-K Fugenfuller
id=1740253	1
jm=kg	033
ce=0
il=142.428

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm
id=1750810	1
jm=m2	050
ce=0
il=706.992

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Sufit modularny
id=1750899	1
jm=m2	050
ce=0
il=1390

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=5028.48

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=cegła klinkierowa
id=1800199(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=250.8

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=płotki śniegowe
id=1820110	1
jm=m	040
ce=0
il=94.5

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=mocowania płotków
id=1820111	1
jm=szt	020
ce=0
il=236.7

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane
id=1906599	1
jm=m	040
ce=0
il=131.58

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane 11,5'
id=1906599(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=kruszywo
id=2_02024	1
jm=m3	060
ce=0
il=23.772

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=bloczki gładkie 60x20x11.5 cm
id=2205010	1
jm=szt	020
ce=0
il=361.242

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=bloczki gładkie 60x20x24 cm
id=2205050	1
jm=szt	020
ce=0
il=9673.685

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna'
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
il=54.535

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399	1
jm=m2	050
ce=0
il=49.1832

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej
id=2310099	1
jm=m2	050
ce=0
il=176.748

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Izolacja wełną mineralną  gr. 30 mm pod blachą aluminiową
id=2310415	1
jm=m2	050
ce=0
il=656.145

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej twarde "150"
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=137.0828

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej twarde "150"
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=214.1475

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej twarde "050"
id=2310499(1)	1
jm=m2	050
ce=0
il=185.8028

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=wełna mineralna isover 5 cm
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0
il=944.055

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=wełna mineralna isover 20 cm
id=2310799(6)	1
jm=m2	050
ce=0
il=944.055

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=tynk sylikownowy
id=2350061	1
jm=kg	033
ce=0
il=2484.69

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1064

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=157.6676

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=zaprawa cementowa
id=2380015	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.3325

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=samopoziomująca masa szpachlowa
id=2380550	1
jm=kg	033
ce=0
il=4780.8

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0479

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.3826

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.309

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=zaprawa do klinkieru
id=2380899(1)	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.031

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899(2)	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0348

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=zaprawa cieńkowarstwowa
id=2381102	1
jm=kg	033
ce=0
il=4866.074

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=emulsja gruntująca
id=2385001	1
jm=kg	033
ce=0
il=403.2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=772.701

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2836

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.9055

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.5047

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=17.31

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.8757

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Ławy kominiarskie
id=2640002	1
jm=m	040
ce=0
il=99.015

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kl.II
id=2640102	1
jm=m3	060
ce=0
il=11.6883

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.3946

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.5964

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
il=16.1838

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=sklejka wodoodporna
id=2670999	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0114

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=klapy dymowe
id=2745099	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=wibromłot
id=28810	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.093

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Środek transportowy
id=30000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0037

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=żuraw kołowy do 4,0 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.1728

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.14

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.52

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=żuraw wieżowy
id=32100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=66.8692

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=234.1496

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=wyciąg
id=34000(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.8299

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=wyciąg szybowy
id=34212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.825

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=26.899

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'
id=34312(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.902

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''
id=34312(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.048

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=wyciąg
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.6883

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.1217

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.5932

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.7621

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=6.0664

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.8922

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1831.4668

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=środek transportowy'
id=39000(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7013

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
il=1053.6269

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Taśma spoinowa papier.perfor.szer.95 mm
id=3903050	1
jm=m	040
ce=0
il=207.636

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Taśmy spoinowe z włókna szklanego
id=3903499	1
jm=m	040
ce=0
il=511.368

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=356.9709

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.7553

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0203

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW
id=39116(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=59.9285

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=ciągnik kołowy 75-85 KM
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.995

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=woda z rurociągu'
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.1934

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
il=998.21

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=woda
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.7258

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=środek transportowy'
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.33

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.959

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.3642

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	1
jm=m3	060
ce=0
il=34.62

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
il=64.5069

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.1928

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.4793

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.9693

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.26

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=109.0155

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.7553

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0203

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=59.9285

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 10 t
id=39621	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.995

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=155.2071

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=64.6988

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.32

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1512

[RMS ZEST 176]
ty=R
na=Tynkarz II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=48.2322

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=99.7989

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=Tynkarz III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=76.0039

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=deskowanie drobnowymiarowe U-Form
id=47611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=330.3556

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 15 mm
id=5030999	1
jm=m	040
ce=0
il=16.12

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 20 mm
id=5030999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=39.52

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 25 mm
id=5030999(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=32.24

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 32 mm
id=5030999(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=59.28

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 40 mm
id=5030999(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=13.52

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nominalnej 50 mm
id=5030999(5)	1
jm=m	040
ce=0
il=26.265

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
id=5031060	1
jm=m	040
ce=0
il=865.5

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5031999	1
jm=m	040
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm
id=5031999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=117.3

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm
id=5109999	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.99

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 20 mm
id=5109999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=25.08

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 25 mm
id=5109999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=18.91

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 32 mm
id=5109999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=26.79

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 40 mm
id=5109999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.85

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 50 mm
id=5109999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.75

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5119999	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
id=5119999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3.55

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm
id=5119999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=53.9

[RMS ZEST 198]
ty=R
na=Dekarz II
id=52	1
jm=r-g	149
ce=0
il=86.8145

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
id=5600342	1
jm=m	040
ce=0
il=72

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=rury PVC - S kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199	1
jm=m	040
ce=0
il=242.73

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=rury PVC - S kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
id=5601199(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=96.2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=rury PVC - S kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm
id=5601199(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=88

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=rury PVC - U kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=72.96

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=rury PVC - U kanalizacyjne kielichowe o śr. 200 mm
id=5601199(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=50.68

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
id=5601499	1
jm=m	040
ce=0
il=31.32

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 200 mm
id=5601499(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=5.46

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
id=5601499(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=12.95

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 75 mm
id=5601499(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=10.56

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5604999	1
jm=m	040
ce=0
il=86.4

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=rury z PP PN16 16x2,2
id=5604999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=663.19

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=rury z PP Stabi 25x4,2
id=5604999(10)	1
jm=m	040
ce=0
il=114.48

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=rury z PP Stabi 32x5,4
id=5604999(11)	1
jm=m	040
ce=0
il=25.92

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=rury z PP Stabi 40x6,7
id=5604999(12)	1
jm=m	040
ce=0
il=14.04

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=rury z PP Stabi 50x8,4
id=5604999(13)	1
jm=m	040
ce=0
il=4.32

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=rury z PP PN16 20x2,8
id=5604999(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=198.55

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=rury z PP PN16 25x3,5
id=5604999(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=64.152

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=rury z PP PN16 32x4,4
id=5604999(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=24.84

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=rury z PP PN16 40x5,5
id=5604999(5)	1
jm=m	040
ce=0
il=61.56

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=rury z PP PN16 50x6,9
id=5604999(6)	1
jm=m	040
ce=0
il=14.04

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=rury z PP PN16 63x8,6
id=5604999(7)	1
jm=m	040
ce=0
il=12.96

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=rury z PP Stabi 16x2,7
id=5604999(8)	1
jm=m	040
ce=0
il=578.93

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=rury z PP Stabi 20x3,4
id=5604999(9)	1
jm=m	040
ce=0
il=88

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Złączka PP gz 16x1/2" PN25/20C
id=5610999	1
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm
id=5611999	1
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
id=5613600	1
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC - S o śr. 110 mm
id=5613999	1
jm=szt	020
ce=0
il=156.6

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC - S o śr. 50 mm
id=5613999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=33.3

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC - S o śr. 75 mm
id=5613999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=41.36

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC - U o śr. 110 mm
id=5613999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=39.52

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC - U o śr. 200 mm
id=5613999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=37.555

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=5613999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=5613999(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=186

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm
id=5613999(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=nasady wentyl.(komplety) z linkami odciągów.
id=5620099	1
jm=kpl	090
ce=0
il=60

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=rury PE-Xc 16x2,0
id=5631209	1
jm=m	040
ce=0
il=18.666

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=kolano PP gwint wewnętrzny 16x1/2"
id=5639999	1
jm=szt	020
ce=0
il=113

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5639999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=52.8

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 20x3,4
id=5639999(10)	1
jm=szt	020
ce=0
il=46.4

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 25x4,2
id=5639999(11)	1
jm=szt	020
ce=0
il=69.96

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 32x5,4
id=5639999(12)	1
jm=szt	020
ce=0
il=14.64

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 40x6,7
id=5639999(13)	1
jm=szt	020
ce=0
il=6.11

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 50x8,4
id=5639999(14)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=kształtki z PP PN16 25x3,5
id=5639999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=39.204

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=kształtki z PP PN16 32x4,4
id=5639999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=14.03

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=kształtki z PP PN16 40x5,5
id=5639999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=26.79

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=kształtki z PP PN16 50x6,9
id=5639999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.85

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=kształtki z PP PN16 63x8,6
id=5639999(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=kształtki z PP PN25 16x2,2
id=5639999(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=349.682

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=kształtki z PP PN25 20x2,8
id=5639999(8)	1
jm=szt	020
ce=0
il=104.69

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=kształtki z PP Stabi 16x2,7
id=5639999(9)	1
jm=szt	020
ce=0
il=305.254

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=kształtki z mosiądzu 16 mm
id=5642812	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.7999

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
id=5654199	1
jm=szt	020
ce=0
il=114.691

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	1
jm=szt	020
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=zawory kątowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm
id=5701499	1
jm=szt	020
ce=0
il=105

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typu BA DN50
id=5701999	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ BA DN32
id=5701999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa DN50
id=5701999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Zawór termostatyczny cyrkulacji c.w.u.
id=5701999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN40
id=5701999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 15 mm
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.8666

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Korek stalowy ocynkowany 1/2"
id=5708499	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego w oplocie o śr. zewnętrznej 15 mm
id=5708499(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=105

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów śr. 15 mm
id=5710700	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca
id=5711200	1
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=bateria zmywakowa stojąca
id=5711200(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=syfony pisuarowe mosiężne śr. 25 mm
id=5712000	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=spusty do wanien z tworzywa sztucznego
id=5712999	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=baterie natryskowe mosiężne z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm
id=5714000	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
id=5715999	1
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Zawór kulowy mufowy DN25
id=5730000	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem
id=5730000(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Zawór równoważący DN15
id=5730099	1
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Zawór równoważący DN20
id=5730099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Zawór równoważący DN25
id=5730099(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN25
id=5730099(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5730899	1
jm=szt	020
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Automatyczny zawór odpowietrzający DN15 z zaworem odcinającym
id=5731300	1
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Hydrant HP25 wnękowy
id=5760799	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane
id=5856999	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 11KV/300/400
id=6012099	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 11KV/400/400
id=6012099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1120
id=6012099(10)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1320
id=6012099(11)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1600
id=6012099(12)	1
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/920
id=6012099(13)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/1400
id=6012099(14)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/520
id=6012099(15)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/800
id=6012099(16)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/920
id=6012099(17)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 20V/600/1600
id=6012099(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/600/1400
id=6012099(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/600/720
id=6012099(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/900/520
id=6012099(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/400/720
id=6012099(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/400/800
id=6012099(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/1400
id=6012099(8)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/900/800
id=6012099(9)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm  szer. 500 mm montowane na ścianie
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm  szer. 600 mm montowane na ścianie
id=6022199(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1500 mm  szer. 900 mm montowane na ścianie
id=6022199(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1800 mm  szer. 900 mm montowane na ścianie
id=6022199(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm szer. 500 mm montowane na ścianie
id=6022199(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm szer. 900 mm montowane na ścianie
id=6022199(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 2 obwody, 1"/ 3/4"
id=6050414	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 3 obwody, 1"/ 3/4"
id=6050414(1)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 4 obwody, 1"/ 3/4"
id=6050414(2)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 5 obwodów, 1"/ 3/4"
id=6050415	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Szafka natynkowa do rozdzielacza 2-4 sekcji
id=6050416	1
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Szafka natynkowa do rozdzielacza 5-8 sekcji
id=6050416(1)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=konstrukcja stalowa
id=6108199	1
jm=kg	033
ce=0
il=20

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Pompa obiegowa instalacji C.O.
id=6130115	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Pompa obiegowa instalacji C.T.
id=6130115(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Pompa przed nagrzewnicą
id=6130115(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=manometr 0-16 bar
id=6143999	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=tuleje zaciskowe 16 mm
id=6151209	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.7999

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=rurki syfonowe
id=6154000	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Wpust podłogowy DN 50 z pionowym odpływem
id=6328402	1
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=wywiewka kanalizacyjna z PVC o śr. 110 mm
id=6328710	1
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=wywiewka kanalizacyjna z PVC o śr. 75 mm
id=6328710(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=zlewozmywaki z blachy stalowej
id=6343999	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=pisuary porcelanowe białe
id=6351099	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe
id=6351699	1
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Zestaw podtynkowy WC na stelażu
id=6354999	1
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Kabiną szklaną
id=6356699	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych
id=6361799	1
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 10 mm
id=6401499	1
jm=szt	020
ce=0
il=38.7985

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 12 mm
id=6401499(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=86.307

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm
id=6401499(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=30.7648

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
id=6401499(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.9651

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
id=6401499(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=0.61

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm
id=6401499(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=27.02

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 6 mm
id=6401499(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=54.9445

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o śr.25 mm
id=6442099	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o śr.40 mm
id=6442099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=rury miedziane lutowane o śr.zew. 6,35 mm
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
il=87.9112

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr. zew. 12,70 mm
id=6450199(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=138.0912

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr. zew. 15,88 mm
id=6450199(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=42.0992

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr. zew. 19,05 mm
id=6450199(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=19.5416

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr. zew. 22,22
id=6450199(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=1.03

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr. zew. 28,58
id=6450199(5)	1
jm=m	040
ce=0
il=49.6975

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=rury miedziane w otulinie o śr.zew. 9,52 mm
id=6450199(6)	1
jm=m	040
ce=0
il=62.0776

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Złączka mos.(GW) fi 25mm x1"
id=6460206	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Złączka mos.(GW) fi 40mm x1 1/2"
id=6460210	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 25 mm
id=6460799	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0
il=97.77

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
id=6505699(1)	1
jm=m2	050
ce=0
il=55.755

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
id=6505699(2)	1
jm=m2	050
ce=0
il=55.5225

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
id=6505699(3)	1
jm=m2	050
ce=0
il=298.2075

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0
il=36.5008

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
id=6505899(1)	1
jm=m2	050
ce=0
il=20.8152

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
id=6505899(2)	1
jm=m2	050
ce=0
il=20.7284

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
id=6505899(3)	1
jm=m2	050
ce=0
il=111.3308

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne o śr.do 100 mm
id=6507499	1
jm=m	040
ce=0
il=1.58

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0
il=42.7425

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne o śr.do 125 mm
id=6507499(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=2.41

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
id=6507499(1)	1
jm=m2	050
ce=0
il=17.9775

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne o śr.do 160 mm
id=6507499(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=20.47

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0
il=16.5271

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
id=6507599(1)	1
jm=m2	050
ce=0
il=6.9513

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Zawór przeciwpożarowy o średnicy 125 mm
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Klapy rewizyjne
id=6512299	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. 160 mm
id=6520299	1
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. 160 mm
id=6520299(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=czerpnie/wyrzutnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm
id=6520799	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=czerpnie/wyrzutnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
id=6520799(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm
id=6521599	1
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm
id=6521599(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr. do 315 mm
id=6523399	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 4600 mm
id=6580499	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
id=6580599	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
id=6580599(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0
il=36.5008

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm
id=6580999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=13.3812

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm
id=6580999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=9.6239

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm
id=6580999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=51.6893

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0
il=14.2475

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm
id=6581199(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=0.415

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm
id=6581199(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=18.1111

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 2500 do 4500 mm
id=6582003	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.06

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=uszczelki gumowe do połączeń przewodówprostokątnych o obwodzie do 7200 mm
id=6582203	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.48

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 100 mm
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm
id=6582299(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=38.48

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
id=6582299(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=61.4594

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm
id=6582299(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=87.9394

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 315 mm
id=6582299(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.24

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0
il=192.9328

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm
id=6582699(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=24.96

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm
id=6582699(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=62.4456

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm
id=6582699(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=44.418

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1600 mm
id=6582699(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=127.2352

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm
id=6582699(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm
id=6582699(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=30.16

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1600 mm
id=6582699(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=41.2

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego
id=6600599	1
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm
id=6601999	1
jm=szt	020
ce=0
il=10.85

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm
id=6601999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=22.8

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
id=6601999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=16.12

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
id=6601999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=26.79

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 40 mm
id=6601999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.85

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm
id=6601999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.81

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 65 mm
id=6601999(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=46.2

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
id=6602099	1
jm=szt	020
ce=0
il=227.8

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 200 mm
id=6602099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=36.4

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
id=6602099(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=154.5

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
id=6602099(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=72.4

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych
id=6602099(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=377.439

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
id=6602999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1614.756

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=6602999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=372.515

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=6602999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=306.75

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
id=6602999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=52.17

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=6602999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=70

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
id=6602999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm
id=6602999(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 18 mm o gr. 6 mm
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
il=168.19

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 22 mm o gr. 6 mm
id=6750120(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=90.75

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 28 mm o gr. 6 mm
id=6750120(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=29.04

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 18 mm o gr. 20 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
il=495

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 22 mm o gr. 20 mm
id=6750123(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=107.8

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 18 mm o gr. 20 mm
id=6750123(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=595.98

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 22 mm o gr. 20 mm
id=6750123(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=129.8

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 42 mm o gr. 10 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
il=30.8

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 42 mm o gr. 30 mm
id=6750125(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=31.9

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 50 mm o gr. 10 mm
id=6750125(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=107.8

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=otuliny z pianki PU dla średnic 63 mm o gr. 10 mm
id=6750125(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=13.2

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 28 mm o gr. 30 mm
id=6750125(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=187

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 35 mm o gr. 10 mm
id=6750125(5)	1
jm=m	040
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 35 mm o gr. 30 mm
id=6750125(6)	1
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 42 mm o gr. 40 mm
id=6750125(7)	1
jm=m	040
ce=0
il=28.6

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=otuliny z pianki PU mm dla średnic 54 mm o gr. 50 mm
id=6750125(8)	1
jm=m	040
ce=0
il=28.6

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=taśma 3x50 mm
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
il=220.0628

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=klej
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
il=33.9768

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=nity stalowe z łbem grzybkowym śr.4x12 mm
id=6800407	1
jm=kg	033
ce=0
il=4.079

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
il=100.067

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
id=6801405(1)	1
jm=kg	033
ce=0
il=32.087

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm
id=6801406	1
jm=kg	033
ce=0
il=99.5025

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm
id=6801406(1)	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.76

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm
id=6801407	1
jm=kg	033
ce=0
il=3.3

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm
id=6801407(1)	1
jm=kg	033
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
id=6801502	1
jm=kg	033
ce=0
il=16.03

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.078

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	1
jm=szt	020
ce=0
il=577

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm
id=6820205	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.39

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=spoiwo srebrne do lutowania LS 45
id=6831101	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.598

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=czyściwo bawełniane
id=6833099	1
jm=kg	033
ce=0
il=15

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony
id=6840203	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=złącze typu 1ZK w/g rys 3
id=7051020	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 448]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=70.392

[RMS ZEST 449]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=85.057

[RMS ZEST 450]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=63.0595

[RMS ZEST 451]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.079

[RMS ZEST 452]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.334

[RMS ZEST 453]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=24.7

[RMS ZEST 454]
ty=S
na=Spawarka elektryczna
id=72133	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.852

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=(T) Oprawa  1.
id=7304099(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=(T) Oprawa  2.
id=7304099(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=124

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=(T) Oprawa  3.
id=7304099(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=(T) Oprawa  3.
id=7304099(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=(T) Oprawa  3.
id=7304099(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=38

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=(T) Oprawa EW1.
id=7304099(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=6.  MONITOR 1 LED-HO SYM STI TC 1H + PUSZKA
id=7304099(8)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=łączniki instalacyjne
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=25.5

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=łączniki instalacyjne IP20
id=7519999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=łączniki zwierne
id=7519999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=24.48

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=łączniki instalacyjne IP44
id=7519999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=wyłacznik ppoż
id=7519999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=wyłączniki remontowe (serwisowe) w obudowie typ 4G25-10 Pk 25A(wyłączanie urządzeń wentylacji na dachu)
id=7519999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem
id=7530099	1
jm=szt	020
ce=0
il=202.98

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem ip44
id=7530099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=21.42

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=zestaw PEL składający się z: 3x pojedyńcze gniazdo wtykowe typu DATA (z blokadą) z bolcem 16A 250V, gniazdo podwójne RJ45 kat. 6, ramka poczwórna
id=7530099(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=30.6

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe fi 60
id=7540099	1
jm=szt	020
ce=0
il=327.42

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=odgałęźniki bryzgoszczelne
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0
il=76.5

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=uchwyty typu 9w
id=7590330	1
jm=szt	020
ce=0
il=252.5

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=uchwyty typu 7e
id=7590330(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=uchwyty typu 4u
id=7590330(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=iglice
id=7590500	1
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=złącza rynnowe
id=7590640	1
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=złącza krzyżowe uniwersalne 4xM8
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=złącza kontrolne typu 3b
id=7590799(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania KOR 120 mm2
id=7620999	1
jm=szt	020
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania KOR 35 mm2
id=7620999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania KOR 16 mm2
id=7620999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=41.2

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania KOR 10 mm2
id=7620999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=824

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania KOR 6 mm2
id=7620999(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=61.8

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane
id=7830199	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.5

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=LgYżo 4mm2
id=7920999	1
jm=m	040
ce=0
il=36.4

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=LgYżo 6mm2
id=7920999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=LgYżo 10mm2
id=7920999(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=przewody YDYp 3x1,5mm2
id=7951299	1
jm=m	040
ce=0
il=1497.6

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=przewody YKYżo 5x25mm2
id=7951299(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=29.12

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=przewody LgY 25mm2
id=7951299(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=przewody YKYżo 5x10 mm2
id=7951299(4)	1
jm=m	040
ce=0
il=36.4

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=przewody YKYżo 3x2,5 mm2
id=7951299(5)	1
jm=m	040
ce=0
il=114.4

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=przewody YDY 5x2,5 mm2
id=7951299(6)	1
jm=m	040
ce=0
il=364

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=przewody YDYp 3x2,5 mm2
id=7951299(7)	1
jm=m	040
ce=0
il=1757.6

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=przewody UTP 4x2x0,6 kat 6
id=7951299(8)	1
jm=m	040
ce=0
il=4472

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=skrzynka probiercza  o wym. 150x150x100 prod.
id=8310999	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 498]
ty=S
na=elektronarzędzia
id=84000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=173.5382

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=spirytus
id=8490599	1
jm=dm3	066
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm
id=8990402	1
jm=szt	020
ce=0
il=276.276

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=1716

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=tulejka # 8 (kołek montażowy do stropu)
id=8990499(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=208

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe
id=8990499(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=62

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=blacha powlekana dachówkowa
id=9_00003	1
jm=m2	050
ce=0
il=953.046

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	1
jm=szt	020
ce=0
il=7306.047

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=blacha powlekana płaska'
id=9_00011	1
jm=m2	050
ce=0
il=25.2396

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=okna typu
id=9_00016	1
jm=kpl	090
ce=0
il=50

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Osprzęt elektryczny
id=9_00016(1)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=płytki kamionkowe GRES'''
id=9_00017	1
jm=m2	050
ce=0
il=91.2578

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=zaprawa klejowa
id=9_00018	1
jm=kg	033
ce=0
il=604.4415

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
id=9_00020	1
jm=kg	033
ce=0
il=24.9683

[RMS ZEST 512]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=31.0992

[RMS ZEST 513]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=22714.8827

[RMS ZEST 514]
ty=R
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=11775.6

[RMS ZEST 515]
ty=R
na=robocizna
id=999(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=10681.9293

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=Dostawa i montaż dźwigu osobowego
id=BRAK	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=Dostawa i montaż dźwigu osobowego
id=BRAK	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=konstrukcja stalowa
id=BRAK	1
jm=kg	033
ce=0
il=950

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=konstrukcja stalowa
id=BRAK	1
jm=kg	033
ce=0
il=19.5

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Narożniki ochronne systemowe SO50
id=BRAK	1
jm=m	040
ce=0
il=96.5

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych , wykładzina obiektowa o wysokiej klasie odporności, bezkierunkowa, homogeniczna, trudnopalna, antypoślizgowa, krawędzie przy cokolikach wyoblone
id=BRAK	1
jm=m2	050
ce=0
il=1055.55

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna o wydajności 6500 m3/h z wymiennikiem krzyżowo prądowym, nagrzewnicą wodną oraz automatyką
id=BRAK	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=głowica termostatyczna
id=BRAK(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=56

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Taśma ochronna
id=BRAK(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=650

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna o wydajności 750 m3/h
id=BRAK(1)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Wymiennik płytowy na moc 30 kW ze spadkiem cisnienia 15 kPa.
id=BRAK(10)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Zawór powrotny z funkcją odcięcia, wykonanie kątowe
id=BRAK(11)	1
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Zawór termostatyczny dla grzejników łazienkowych  1/2"
id=BRAK(12)	1
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy
id=BRAK(13)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników zintegrowanych z zasilaniem dolnym z odcięciem i spustem wody G 3/4
id=BRAK(14)	1
jm=szt	020
ce=0
il=49

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=Wentylator ścienny wyciągowy
id=BRAK(2)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=koszt materiałów na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
id=BRAK(2)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=0.035

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Kompletny zestaw DVM
id=BRAK(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=Kompaktowy węzeł cieplny z automatyką
id=BRAK(3)	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=głowica termostatyczna
id=BRAK(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników zintegrowanych z zasilaniem dolnym z odcięciem i spustem wody G 3/4
id=BRAK(5)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=Agregat do podnoszenia ścieków
id=BRAK(6)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Układ pomiarowy
id=BRAK(7)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=Wentylator dachowy dachowy
id=BRAK(8)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Wentylator ścienny wyciągowy
id=BRAK(9)	1
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=folia dachowa Eurofol
id=k050001	1
jm=m2	050
ce=0
il=989.01

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=wkładka wentylacyjna
id=k050004	1
jm=szt	020
ce=0
il=179.82

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm
id=k050008	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.3487

[RMS ZEST 544]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 545]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=									

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	4-04 404-0506-04	4-04	404-0506-04		0
na=Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=922.836
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=863.696	1	9,20*46,94*2		
wo=18.48	1	7,70*2,40*0,5*2		
wo=7	1	5,00*1,40		
wo=33.66	1	3,40*9,90		

[RMS 513]
nz=0.09	0	0,0900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	4-04 404-0403-02	4-04	404-0403-02		0
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=922.836
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=922.836	1	922,836		

[RMS 513]
nz=0.17	0	0,1700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-04 404-0403-04	4-04	404-0403-04		0
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=922.836
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=922.836	1	922,836		

[RMS 513]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-04 404-0403-08	4-04	404-0403-08		0
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=97.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=97.08	1	48,54*2		

[RMS 513]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-04 404-0506-05	4-04	404-0506-05		0
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=97.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=97.08	1	97,08		

[RMS 513]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-01 401-0535-08	4-01	401-0535-08		0
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=44.672
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=44.672	1	97,080*0,40+7,3*2*0,40		

[RMS 513]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-04 404-0104-01	4-04	404-0104-01		0
na=Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15.697
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.697	1	15,697		

[RMS 513]
nz=2.34	0	2,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-04 4040305020000	4-04	4040305020000		0
na=Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=31.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31.51	1	31,51		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 150]
nz=10.64	0	10,6400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Usunięsie izolacji poddasza
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=576
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=576	1	576		

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	00-23 232614010000	00-23	232614010000		0
na=Rozbiórka elewacji w strefie odporności ogniowej - analogia R=0.40 M=0.00
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=130.555
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130.555	1	130,555		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0,4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 178]
nz=1.4554	0	1,4554*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.9236	0	0,9236*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.6658	0	0,6658*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0298	0	0,0298*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0276	0	0,0276*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Wyniesienie i wniesienie wyposażenia budynku. Transport wyposażenia do 5 km na terenie miasta.
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=178.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=178.81	1	178,81		

[RMS 513]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=178.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=178.81	1	178,81		

[RMS 172]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=178.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=178.81	1	178,81		

[ELEMENT 1]
na=Klatka schodowa i szyb windowy
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=2
wn=									

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	4-01 401-0102-02	4-01	401-0102-02		0
na=Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=21.384
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21.384	1	21,384		

[RMS 513]
nz=1.74	0	1,7400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	4-01 401-0106-05	4-01	401-0106-05		0
na=Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=21.384
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21.384	1	21,384		

[RMS 513]
nz=5.91	0	5,9100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	2-02 202-1101-07	2-02	202-1101-07		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.004
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.004	1	1,004		

[RMS 513]
nz=4.32	0	4,3200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	2-02 202-1101-01	2-02	202-1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1.004
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.004	1	1,004		

[RMS 513]
nz=5.26	0	5,2600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	2-02 202-0604-01	2-02	202-0604-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=21.384
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21.384	1	21,384		

[RMS 513]
nz=0.6662	0	0,6662*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=2.3	0	2,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0136	0	0,0136*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	2-02 202-0202-01	2-02	202-0202-01		0
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.89	1	1,89		

[RMS 513]
nz=4.6878	0	4,6878*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.015	0	1,0150*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.005	0	0,0050*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.53	0	0,5300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-02 202-0205-01	2-02	202-0205-01		0
na=Płyty fundamentowe żelbetowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.514
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.514	1	3,514		

[RMS 513]
nz=2.68	0	2,6800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.015	0	1,0150*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.002	0	0,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	2-02 202-0207-04	2-02	202-0207-04		0
na=Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=84.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=84.84	1	84,84		

[RMS 513]
nz=5.22	0	5,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.122	0	0,1220*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.028	0	0,0280*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.41	0	0,4100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.87	0	0,8700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 202-0207-07	2-02	202-0207-07		0
na=Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=84.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=84.84	1	84,84		

[RMS 513]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	2-02 202-0216-02	2-02	202-0216-02		0
na=Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8.784
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.784	1	8,784		

[RMS 513]
nz=2.5668	0	2,5668*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.153	0	0,1530*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.00332	0	0,00332*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.00472	0	0,00472*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.00106	0	0,00106*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.406	0	0,4060*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.2116	0	0,2116*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0168	0	0,0168*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	2-02 202-0218-02	2-02	202-0218-02		0
na=Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=72.975
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=72.975	1	72,975		

[RMS 513]
nz=4.89	0	4,8900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.13	0	0,1300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.013	0	0,0130*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.5	0	0,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-02 202-0218-06	2-02	202-0218-06		0
na=Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=72.975
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=72.975	1	72,975		

[RMS 513]
nz=0.09	0	0,0900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.012	0	0,0120*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostawa i motaż daszku nad wejście
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	2-02 202-0290-02	2-02	202-0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3140
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3140	1	3140		

[RMS 513]
nz=0.04288	0	0,04288*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.002	0	1,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.0043	0	0,0043*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 449]
nz=0.0058	0	0,0058*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=0.0048	0	0,0048*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0008	0	0,0008*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0016	0	0,0016*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-02U 2-02U-2810-05	2-02U	2-02U-2810-05		0
na=(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=79.275
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=79.275	1	79,275		

[RMS 513]
nz=3.91	0	3,9100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=7.22	0	7,2200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 511]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.04	0	0,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-02U 2-02U-2809-02	2-02U	2-02U-2809-02		0
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- czeniach o pow.do 10 m2, z wyoblonym wykończeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=59.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=59.4	1	59,4		

[RMS 513]
nz=0.44	0	0,4400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 509]
nz=0.135	0	0,1350*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 510]
nz=0.54	0	0,5400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 511]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.006	0	0,0060*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	2 N00213010100000	2	N00213010100000		0
na=Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	1,80*2+3,05*4		

[RMS 513]
nz=2.76	0	2,7600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=12	0	12,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 454]
nz=0.94	0	0,9400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-02W 202W-0801-02	2-02W	202W-0801-02		0
na=Tynki wewn. gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=213.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=213.9	1	213,9		

[RMS 513]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=22	0	22,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0409	0	0,0409*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-02W 202W-0801-04	2-02W	202W-0801-04		0
na=Tynki wewn. gipsowe wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=72.975
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=72.975	1	72,975		

[RMS 513]
nz=0.482	0	0,4820*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=22	0	22,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0519	0	0,0519*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	2-02 202-0815-03	2-02	202-0815-03		0
na=Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=213.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=213.9	1	213,9		

[RMS 513]
nz=0.4151	0	0,4151*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0025	0	0,0025*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.043	0	0,0430*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.00175	0	0,00175*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0018	0	0,0018*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0028	0	0,0028*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-02 202-0815-05	2-02	202-0815-05		0
na=Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=72.975
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=72.975	1	72,975		

[RMS 513]
nz=0.4375	0	0,4375*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0025	0	0,0025*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.00175	0	0,00175*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0018	0	0,0018*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0024	0	0,0024*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	00-23 23-2611-02	00-23	23-2611-02		0
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=286.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=286.875	1	286,875		

[RMS 513]
nz=0.0662	0	0,0662*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	4-01 401-1204-02	4-01	401-1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=286.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=286.875	1	286,875		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=0.119	0	0,1190*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.286	0	0,2860*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego 1600 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 516]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=fundamenty i wzmocnienie filarków okiennych
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=3
wn=									

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	4-01 401-0104-02	4-01	401-0104-02		0
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 513]
nz=4.2	0	4,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	4-01 401-0212-01	4-01	401-0212-01		0
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.85	1	4,85		

[RMS 513]
nz=13.81	0	13,8100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	4-01 401-0201-02	4-01	401-0201-02		0
na=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=15.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.7	1	15,7		

[RMS 513]
nz=1.34	0	1,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	4-01 401-0203-04	4-01	401-0203-04		0
na=Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego R=3,00
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.73	1	5,73		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=6.03	0	6,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.015	0	1,0150*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=2.07	0	2,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-02 202-0290-02	2-02	202-0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=125
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125		

[RMS 513]
nz=0.04288	0	0,04288*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.002	0	1,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.0043	0	0,0043*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 449]
nz=0.0058	0	0,0058*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=0.0048	0	0,0048*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0008	0	0,0008*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0016	0	0,0016*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-02 202-0603-01	2-02	202-0603-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=83.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=83.9	1	83,9		

[RMS 513]
nz=0.0966	0	0,0966*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-02 202-0603-02	2-02	202-0603-02		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=83.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=83.9	1	83,9		

[RMS 513]
nz=0.082	0	0,0820*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	4-01 401-0105-02	4-01	401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=9.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9.28	1	9,28		

[RMS 513]
nz=1.41	0	1,4100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	4-01 401-0106-05	4-01	401-0106-05		0
na=Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=42.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42.37	1	42,37		

[RMS 513]
nz=5.91	0	5,9100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNR	2-05 205-0208-03	2-05	205-0208-03		0
na=Wzmocnenie filarków okiennych - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=950
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=0.13464	0	0,13464*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.00019	0	0,00019*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.00025	0	0,00025*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0018	0	0,0018*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0006	0	0,0006*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 518]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.0012	0	0,0012*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.0021	0	0,0021*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0021	0	0,0021*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 453]
nz=0.026	0	0,0260*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	4-01 401-0703-01	4-01	401-0703-01		0
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=266
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266		

[RMS 513]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	4-01 401-0704-03	4-01	401-0704-03		0
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=266
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266		

[RMS 513]
nz=0.49	0	0,4900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.0041	0	0,0041*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0119	0	0,0119*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0036	0	0,0036*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=4
wn=									

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	00-16 16-0153-02	00-16	16-0153-02		0
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków o grubości 24 cm, ściany nośne nadbudowy oraz ściany REI 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1132.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1132.75	1	1132,75		

[RMS 513]
nz=1.51	0	1,5100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=8.54	0	8,5400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=4.22	0	4,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-02W 202W-0147-01	2-02W	202W-0147-01		0
na=Nadproża prefabrykowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=129
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	129		

[RMS 513]
nz=0.25	0	0,2500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-02 202-0126-01	2-02	202-0126-01		0
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 513]
nz=1.55	0	1,5500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-02 202-0126-02	2-02	202-0126-02		0
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=48
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 513]
nz=2.14	0	2,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	00-16 16-0155-01	00-16	16-0155-01		0
na=Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm ściany REI 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=42.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42.3	1	42,3		

[RMS 513]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=8.54	0	8,5400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.03	0	2,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=		Orgbud 909 R90904020310		Orgbud 909 R90904020310		0
na=Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 125 mm, płyta GKB 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=171.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=171.6	1	171,6		

[RMS 513]
nz=3.28	0	3,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.71	0	0,7100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.04	0	2,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=14	0	14,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=30	0	30,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=4.12	0	4,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.21	0	1,2100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=2.98	0	2,9800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 500]
nz=1.61	0	1,6100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.063	0	0,0630*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-02W 202W-0147-01	2-02W	202W-0147-01		0
na=Nadproża prefabrykowane gr. 11,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 513]
nz=0.25	0	0,2500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-02 202-0122-01	2-02	202-0122-01		0
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=12.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12.96	1	12,96		

[RMS 513]
nz=13.68	0	13,6800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=388	0	388,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.261	0	0,2610*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.58	0	1,5800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	2-02 202-0122-01	2-02	202-0122-01		0
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.456
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.456	1	0,456		

[RMS 513]
nz=111.49	0	111,4900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=550	0	550,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=2.261	0	2,2610*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1.58	0	1,5800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Stropy nowe i uzupełnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=5
wn=									

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	2-02 202-0256-03	2-02	202-0256-03		0
na=Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=570.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=570.07	1	570,07		

[RMS 513]
nz=1.7981	0	1,7981*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.102	0	0,1020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.00002	0	0,00002*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.00005	0	0,00005*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.5389	0	0,5389*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0809	0	0,0809*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0329	0	0,0329*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0329	0	0,0329*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	2-02 202-0256-04	2-02	202-0256-04		0
na=Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=570.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=570.07	1	570,07		

[RMS 513]
nz=0.013	0	0,0130*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0102	0	0,0102*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0058	0	0,0058*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0052	0	0,0052*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	2-02 202-0212-12	2-02	202-0212-12		0
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=16.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16.3	1	16,3		

[RMS 513]
nz=11.71	0	11,7100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.048	0	0,0480*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.027	0	0,0270*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=4.3	0	4,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.96	0	0,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.18	0	0,1800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	2-02 202-0290-02	2-02	202-0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=11400
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11400	1	11400		

[RMS 513]
nz=0.04288	0	0,04288*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.001002	0	0,001002*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 450]
nz=0.0043	0	0,0043*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 449]
nz=0.0058	0	0,0058*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=0.0048	0	0,0048*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0008	0	0,0008*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0016	0	0,0016*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja i pokrycie dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=6
wn=									

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	2-02 202-0401-05	2-02	202-0401-05		0
na=Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami blachodachówki o rozp. 12m krokwie 10×20 cm, (kleszcze 2×8×16 cm i 2×8×22 cm, słupki 16×16 cm, płatew 16×20 cm, zastrzał 8×14 cm, podwalina 16×16 cm, murłata 14×14 cm, wymian 10×20 cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.53	0	0,5300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.013	0	0,0130*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	2-02 202-0410-02	2-02	202-0410-02		0
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.006	0	0,0060*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.018	0	0,0180*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	K-05 K 05 0102-01	K-05	K 05 0102-01		0
na=Mocowanie folii dachowej na krokwiach
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.098	0	0,0980*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 541]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 542]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.005	0	0,0050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	K-05 K 05 0104-06	K-05	K 05 0104-06		0
na=Montaż kontrłat 50x30 na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 543]
nz=0.0015	0	0,0015*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	2-02U 2-02U-0535-04	2-02U	2-02U-0535-04		0
na=(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 504]
nz=1.06	0	1,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=7.21	0	7,2100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	2-02 202-0613-05	2-02	202-0613-05		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.256	0	0,2560*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0059	0	0,0059*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0075	0	0,0075*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	2-02 202-0613-05	2-02	202-0613-05		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 5 cm na krokwiach
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.256	0	0,2560*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0059	0	0,0059*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0075	0	0,0075*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-02 202-0607-02	2-02	202-0607-02		0
na=Izolacje z foli paroprzepuszczalnej - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=899.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=899.1	1	899,1		

[RMS 513]
nz=0.1633	0	0,1633*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.3	0	1,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-02U 2-02U-0541-02	2-02U	2-02U-0541-02		0
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=27.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27.36	1	27,36		

[RMS 513]
nz=1.35	0	1,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.23	0	1,2300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=17.2	0	17,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	2-02W 202W-0524-02	2-02W	202W-0524-02		0
na=Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=91.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91,2		

[RMS 513]
nz=0.251	0	0,2510*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0024	0	0,0024*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	2-02W 202W-0524-03	2-02W	202W-0524-03		0
na=Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 513]
nz=0.181	0	0,1810*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.002	0	0,0020*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	2-02W 202W-0531-04	2-02W	202W-0531-04		0
na=Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 513]
nz=0.31	0	0,3100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.01	0	1,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.56	0	0,5600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.002	0	0,0020*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	0015II 15II-0517-04	0015II	15II-0517-04		0
na=Montaż płotków śniegowych - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 513]
nz=0.5828	0	0,5828*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.63	0	2,6300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.63	0	2,6300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0008	0	0,0008*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	2-22 2220702050000	2-22	2220702050000		0
na=Ułożenie ław kominiarskich
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=94.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=94.3	1	94,3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 198]
nz=0.964	0	0,9640*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.5	0	0,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	2-02 202-0513-01	2-02	202-0513-01		0
na=Nasady wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=60
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 513]
nz=4.7913	0	4,7913*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0103	0	0,0103*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Wykończenie ścian i sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=79
nu=7
wn=									

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	2-02W 202W-0801-02	2-02W	202W-0801-02		0
na=Tynki wewn. gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2133.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2133.57	1	2133,57		

[RMS 513]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=22	0	22,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0409	0	0,0409*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	2-02 202-0815-03	2-02	202-0815-03		0
na=Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2133.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2133.57	1	2133,57		

[RMS 513]
nz=0.4151	0	0,4151*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0025	0	0,0025*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.043	0	0,0430*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.00175	0	0,00175*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0018	0	0,0018*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0028	0	0,0028*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	00-23 23-2611-02	00-23	23-2611-02		0
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2133.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2133.57	1	2133,57		

[RMS 513]
nz=0.0662	0	0,0662*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	4-01 401-1204-02	4-01	401-1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2133.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2133.57	1	2133,57		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=0.119	0	0,1190*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.286	0	0,2860*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	00-12 12-0829-04	00-12	12-0829-04		0
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=590
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=590	1	590		

[RMS 513]
nz=1.512	0	1,5120*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=5.2	0	5,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.55	0	0,5500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.024	0	0,0240*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	AT-43 KNR AT-43  0212-02	AT-43	KNR AT-43  0212-02		0
na=Sufit podwieszony  szczelny ,sterylny  wraz z podkonstrukcją w/g P.T.
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1390
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1390	1	1390		

[RMS 83]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=85
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Narożniki ochronne systemowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=96.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=96.5	1	96,5		

[RMS 520]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=86
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Taśma ochronna na styku ściana -podłoga
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650		

[RMS 524]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Systemowe ścianki działowe
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=8
wn=									

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	2-02 202-0609-03	2-02	202-0609-03		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152		

[RMS 513]
nz=0.0891	0	0,0891*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0032	0	0,0032*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0047	0	0,0047*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	2-02 202-0607-01	2-02	202-0607-01		0
na=Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152		

[RMS 513]
nz=0.3596	0	0,3596*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.2	0	1,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.18	0	0,1800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0112	0	0,0112*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0068	0	0,0068*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=90
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Płyta betonowa 6 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=90
ob=1152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152		

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	00-17 17-2608-04	00-17	17-2608-04		0
na=Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152		

[RMS 513]
nz=0.1035	0	0,1035*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0002	0	0,0002*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	00-39 39-0117-02	00-39	39-0117-02		0
na=Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia,  - 2 warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=130.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130.65	1	130,65		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=0.125	0	0,1250*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.6	0	1,6000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.005	0	0,0050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	2-02 2021118010000	2-02	2021118010000		0
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - uzupełnienia płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=36.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.9	1	36,9		

[RMS 143]
nz=0.1644	0	0,1644*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.0548	0	0,0548*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=4.75	0	4,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0093	0	0,0093*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	00-12 12-1118-03	00-12	12-1118-03		0
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki w nowych pomieszczeniach oraz uzupełnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=167.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=167.55	1	130,65+36,90		

[RMS 513]
nz=2.4792	0	2,4792*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4.75	0	4,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.55	0	0,5500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.058	0	0,0580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0391	0	0,0391*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	2 N002-1208-010	2	N002-1208-010		0
na=Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod , wykładziny -
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152		

[RMS 513]
nz=0.22	0	0,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=4.15	0	4,1500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.00063	0	0,00063*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.012	0	0,0120*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	2 N002-1206-010	2	N002-1206-010		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych , wykładzina obiektowa o wysokiej klasie odporności  -  krawędzie przy cokolikach wyoblone
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1055.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1055.55	1	1055,55		

[RMS 515]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 521]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	2 N002-1206-070	2	N002-1206-070		0
na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1055.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1055.55	1	1055,55		

[RMS 69]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=9
wn=									

[POZYCJA]
id=98
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej wraz z okuciami
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=98
ob=6.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	1,50*2,10*2		

[POZYCJA]
id=99
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej wraz z okuciami
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=99
ob=69.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=69.3	1	39,90+29,40		

[POZYCJA]
id=100
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej drewnianej EI30 wewnętrznej wraz z okuciami
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=100
ob=57.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=57.33	1	57,33		

[POZYCJA]
id=101
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej stalowej wewnętrznej EI30 wraz z okuciami
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=101
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,90		

[POZYCJA]
id=102
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej stalowej wewnętrznej EI60 wraz z okuciami
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=102
ob=26.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	1,50*2,10*6+1,80*2,10*2		

[POZYCJA]
id=103
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stolarki okiennej pcv w kolorze białym wraz z okuciami, szyby zespolone wielokomorowe
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=103
ob=91.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91,2		

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	2-02U 2-02U-1027-01	2-02U	2-02U-1027-01		0
na=(z.VI) Okna dachowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=50
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 513]
nz=2.97	0	2,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 507]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.04	0	0,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	0015II 15II-0526-02-analog	0015II	15II-0526-02-analog		0
na=Dostawa i montaż klap dymowych o wym.1,14 mx1,40 m wraz z osprzętem instalacyjnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 513]
nz=8.25	0	8,2500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 508]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.012	0	0,0120*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.012	0	0,0120*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	2-02 202-2103-02	2-02	202-2103-02		0
na=Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=47.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.5	1	47,5		

[RMS 513]
nz=2.37	0	2,3700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=107
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Montaż rolet wewnętrznych - okna dachowe
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=107
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[ELEMENT 1]
na=Elewacja 
wa=0
kn=0	0	0
id=108
nu=10
wn=									

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	2-02 202-0925-01	2-02	202-0925-01		0
na=Osłony okien folią polietylenową
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=91.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91,2		

[RMS 513]
nz=0.2127	0	0,2127*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.00033	0	0,00033*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.3833	0	0,3833*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0072	0	0,0072*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0135	0	0,0135*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	00-23 23-2613-01	00-23	23-2613-01		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system BSO - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 5 cm do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=130.555
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130.555	1	130,555		

[RMS 513]
nz=1.438	0	1,4380*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.018	0	0,0180*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0142	0	0,0142*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	00-23 23-2613-01	00-23	23-2613-01		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system BSO - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 15 cm do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=130.555
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130.555	1	130,555		

[RMS 513]
nz=1.438	0	1,4380*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.018	0	0,0180*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0142	0	0,0142*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	00-23 23-2613-02	00-23	23-2613-02		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system BSO - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=46.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=46.4	1	46,4		

[RMS 513]
nz=1.726	0	1,7260*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.018	0	0,0180*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0142	0	0,0142*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR	00-17 17-2609-01	00-17	17-2609-01		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=220.145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220.145	1	220,145		

[RMS 513]
nz=1.329	0	1,3290*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0525	0	0,0525*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0135	0	0,0135*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNR	00-17 17-2609-01	00-17	17-2609-01		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=220.145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220.145	1	220,145		

[RMS 513]
nz=1.329	0	1,3290*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.1525	0	0,1525*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0135	0	0,0135*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNR	00-17 17-2609-02	00-17	17-2609-02		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	68,9		

[RMS 513]
nz=1.595	0	1,5950*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0535	0	0,0535*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0135	0	0,0135*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	00-23 23-2612-05	00-23	23-2612-05		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1650
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1650	1	1650		

[RMS 513]
nz=0.0809	0	0,0809*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 501]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0002	0	0,0002*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0002	0	0,0002*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNR	00-17 17-2609-08	00-17	17-2609-08		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=360.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=360.32	1	360,32		

[RMS 513]
nz=0.22	0	0,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.9	0	0,9000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.176	0	1,1760*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0007	0	0,0007*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	00-17 17-2609-06	00-17	17-2609-06		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=701.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=701.4	1	701,4		

[RMS 513]
nz=0.6112	0	0,6112*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=5	0	5,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.135	0	1,1350*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0052	0	0,0052*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNR	00-17 17-2609-06	00-17	17-2609-06		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa siatki
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 513]
nz=0.6112	0	0,6112*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=5	0	5,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.135	0	1,1350*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0052	0	0,0052*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNR	00-17 17-2609-07	00-17	17-2609-07		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=115.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=115.3	1	115,3		

[RMS 513]
nz=1.382	0	1,3820*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=5	0	5,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.643	0	1,6430*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0052	0	0,0052*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR	00-17 17-0927-01	00-17	17-0927-01		0
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=816.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=816.7	1	816,7		

[RMS 513]
nz=0.105	0	0,1050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 512]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	00-23 23-0933-02	00-23	23-0933-02		0
na=Wyprawa elew. cienkowarstwowa z sylikonowych tynków - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=701.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=701.4	1	701,4		

[RMS 513]
nz=0.4986	0	0,4986*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=3	0	3,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.0064	0	0,0064*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	00-23 23-0933-04	00-23	23-0933-04		0
na=Wyprawa elew. cienkowarstwowa z sylikonowych tynków - ościeża o szer. do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=115.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=115.3	1	115,3		

[RMS 513]
nz=1.5982	0	1,5982*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=3.3	0	3,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.0064	0	0,0064*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR	2-02U 2-02U-0541-02	2-02U	2-02U-0541-02		0
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=20.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20.52	1	20,52		

[RMS 513]
nz=1.35	0	1,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 506]
nz=1.23	0	1,2300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 505]
nz=17.2	0	17,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=11
wn=									

[ELEMENT 2]
na=ZŁĄCZA KABLOWE - CPV 45310000-3
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=11.1
wn=									

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	3 N003-0304-020	3	N003-0304-020		0
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem - pod złącze kablowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=0.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,84		

[RMS 513]
nz=73.4	0	73,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	3 N003-0305-020	3	N003-0305-020		0
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0,06		

[RMS 513]
nz=147.4	0	147,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	5 N005-0401-040	5	N005-0401-040		0
na=Złącza kablowe  - złącze typu 2/ZK i 3/ZK
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 513]
nz=10.2	0	10,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	5 N005-0605-050	5	N005-0605-050		0
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 513]
nz=1.45	0	1,4500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	5 N005-0605-080	5	N005-0605-080		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=34.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34.6	1	34,6		

[RMS 513]
nz=0.447	0	0,4470*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2	1	2,0000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.205	0	0,2050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=TABLICE ROZDZIELCZE - CPV 45310000-3
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=11.2
wn=									

[POZYCJA]
id=129
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Wykonanie tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacją
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=129
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[ELEMENT 2]
na=WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=11.3
wn=									

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	5 N005-1209-120	5	N005-1209-120		0
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 513]
nz=3.19	0	3,1900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	5 N005-1209-070	5	N005-1209-070		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=80
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 513]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	5-08 508-0401-07	5-08	508-0401-07		0
na=Przygotowanie podłoża do zawieszenia elementów nośnych - kucie mechaniczne pod kołki w podłożu z cegły - wspornik o 2 otworach mocujących - kołki montazowe do stropu
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=208
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 513]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 502]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	5 N005-0201-030	5	N005-0201-030		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur LgYżo 4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 513]
nz=0.0242	0	0,0242*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 486]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	5 N005-0201-040	5	N005-0201-040		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 LgYżo 6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 513]
nz=0.0294	0	0,0294*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 487]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	5 N005-0201-040	5	N005-0201-040		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 LgYżo 10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 513]
nz=0.0294	0	0,0294*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 488]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNNR	5 N005-1204-040	5	N005-1204-040		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 513]
nz=0.177	0	0,1770*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 480]
nz=20.6	1	20,6000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 481]
nz=20.6	1	20,6000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 482]
nz=41.2	1	41,2000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 483]
nz=824	1	824,0000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 484]
nz=61.8	1	61,8000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	5 N005-1203-040	5	N005-1203-040		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły od 120 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=940
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=940	1	940		

[RMS 513]
nz=0.0263	0	0,0263*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=138
nu=11.4
wn=									

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNNR	5 N005-1207-010	5	N005-1207-010		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=8023
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8023	1	8023		

[RMS 513]
nz=0.0798	0	0,0798*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNNR	5 N005-1209-040	5	N005-1209-040		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 513]
nz=0.149	0	0,1490*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNNR	5 N005-1208-020	5	N005-1208-020		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=8023
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8023	1	8023		

[RMS 513]
nz=0.0525	0	0,0525*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNNR	5 N005-1208-050	5	N005-1208-050		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 513]
nz=4.03	0	4,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.191	0	0,1910*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.16	0	0,1600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNNR	5 N005-0301-110	5	N005-0301-110		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=299
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=299	1	299		

[RMS 513]
nz=0.0914	0	0,0914*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNNR	5 N005-0302-010	5	N005-0302-010		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=321
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=321	1	321		

[RMS 513]
nz=0.084	0	0,0840*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 471]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	5 N005-0304-020	5	N005-0304-020		0
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=75
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 513]
nz=0.401	0	0,4010*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 472]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1440	1	1440		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 489]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 5x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 490]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LgY 25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 491]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 5x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 492]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 493]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 494]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1690
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1690	1	1690		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 495]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNNR	5 N005-0205-010	5	N005-0205-010		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP 4x2x0,6 kat 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=4300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4300	1	4300		

[RMS 513]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 496]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNNR	5 N005-1203-010	5	N005-1203-010		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=490
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=490	1	490		

[RMS 513]
nz=0.0158	0	0,0158*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 1.  40 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=23
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 455]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 2.  40.0 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=124
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 456]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 3.  11.0 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=34
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 457]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 3.  19.0 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=30
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 458]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 3.  22.0 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=38
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 459]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa EW1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=12
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 460]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNNR	5 N005-0502-010	5	N005-0502-010		0
na=Oprawa 6.
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 513]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 461]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNNR	5 N005-0306-020	5	N005-0306-020		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 513]
nz=0.158	0	0,1580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 463]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNNR	5 N005-0306-030	5	N005-0306-030		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 513]
nz=0.189	0	0,1890*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 462]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	5 N005-0306-020	5	N005-0306-020		0
na=Łącznik zwierny
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 513]
nz=0.158	0	0,1580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 464]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	5 N005-0306-020	5	N005-0306-020		0
na=Wyłącznik ppoż
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 513]
nz=0.158	0	0,1580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 466]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNNR	5 N005-0306-020	5	N005-0306-020		0
na=wyłączniki remontowe (serwisowe) w obudowie typ 4G25-10 Pk 25A(wyłączanie urządzeń wentylacji na dachu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 513]
nz=0.158	0	0,1580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 467]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	5 N005-0306-020	5	N005-0306-020		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 513]
nz=0.158	0	0,1580*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 465]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNNR	5 N005-0308-040	5	N005-0308-040		0
na=Gniazdo pojedyncze 1f, 16A
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=199
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=199	1	199		

[RMS 513]
nz=0.252	0	0,2520*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 468]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	5 N005-0308-040	5	N005-0308-040		0
na=Gniazdo podwójne 1f, 16A IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 513]
nz=0.252	0	0,2520*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 469]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	5 N005-0308-040	5	N005-0308-040		0
na=zestaw PEL składający się z: 3x pojedyńcze gniazdo wtykowe typu DATA (z blokadą) z bolcem 16A 250V, gniazdo podwójne RJ45 kat. 6, ramka poczwórna
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 513]
nz=0.252	0	0,2520*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 470]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=170
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Remont instalacji przyzywowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=11.5
wn=									

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	5 N005-0601-010	5	N005-0601-010		0
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm;
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250		

[RMS 513]
nz=0.312	0	0,3120*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 473]
nz=1.01	0	1,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 474]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 475]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 477]
nz=10	1	10,0000*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=0.033	0	0,0330*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNNR	5 N005-0615-060	5	N005-0615-060		0
na=Iglite typu IO-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 513]
nz=2.46	0	2,4600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 476]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	5 N005-0602-040	5	N005-0602-040		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 ułożona w fundamentach
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 513]
nz=0.105	0	0,1050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=0.0294	0	0,0294*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR	5 N005-0612-050	5	N005-0612-050		0
na=Złącza krzyżowe uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 513]
nz=0.323	0	0,3230*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 478]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	5 N005-0404-050	5	N005-0404-050		0
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynka probiercza nr. 30F o wym. 150x150x100
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 513]
nz=0.89	0	0,8900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 497]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNNR	5 N005-0612-060	5	N005-0612-060		0
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 513]
nz=0.449	0	0,4490*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 479]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNNR	5 N005-0611-050	5	N005-0611-050		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 513]
nz=0.269	0	0,2690*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 452]
nz=0.134	0	0,1340*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=11.6
wn=									

[POZYCJA]
id=178
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=złączki, kable, końcówki
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=179
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=monitor 22'
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNNR	5 N005-0301-030	5	N005-0301-030		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 513]
nz=0.128	0	0,1280*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 503]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	AL-02 KNR AL-02  0501-02	AL-02	KNR AL-02  0501-02		0
na=Montaż kamer CCTV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=181
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[ELEMENT 2]
na=POMIARY
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=11.7
wn=									

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNNR	5 N005-1301-010	5	N005-1301-010		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=450
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450		

[RMS 513]
nz=1.3	0	1,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNNR	5 N005-1301-020	5	N005-1301-020		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=160
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160		

[RMS 513]
nz=1.76	0	1,7600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNNR	5 N005-1303-010	5	N005-1303-010		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=80
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 513]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNNR	5 N005-1303-020	5	N005-1303-020		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=370
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370		

[RMS 513]
nz=0.42	0	0,4200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNNR	5 N005-1303-030	5	N005-1303-030		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=80
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 513]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNNR	5 N005-1303-040	5	N005-1303-040		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=64
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 513]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNNR	5 N005-1305-010	5	N005-1305-010		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=80
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 513]
nz=0.33	0	0,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNNR	5 N005-1305-020	5	N005-1305-020		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1740
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1740	1	1740		

[RMS 513]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNNR	5 N005-1305-010	5	N005-1305-010		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)-wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=84
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84		

[RMS 513]
nz=0.33	0	0,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PRZYŁACZE SZEROKOPASMOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=191
nu=11.8
wn=									

[POZYCJA]
id=191
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Wykonanie przyłącza szerokopasmowego
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=191
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=12
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=12.1
wn=									

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=79
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNR	7-28 728-0207-14	7-28	728-0207-14		0
na=Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 25 cm dla przewodów instalacji wentylacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=6.74	0	6,7400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNR	7-28 728-0207-14	7-28	728-0207-14		0
na=Wykonanie otworów w połaci dachowej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=7
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 515]
nz=6.74	0	6,7400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=195
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji wentylacji w ścianach i stropach pianką
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=90
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.19	0	0,1900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=196
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8		

[RMS 515]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.325	0	0,3250*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=197
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8		

[RMS 173]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=12.2
wn=									

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNR	AT-06 KNR AT-06  0106-02	AT-06	KNR AT-06  0106-02		0
na=Załadunek i wyładunek central wentylacyjnych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku do 1,00 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=0.84
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,84		

[RMS 515]
nz=0.36	0	0,3600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.17	0	0,1700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.17	0	0,1700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNR	AT-06 KNR AT-06  0106-01	AT-06	KNR AT-06  0106-01		0
na=Załadunek i wyładunek central wentylacyjnych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku do 0,50 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=0.1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1		

[RMS 515]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=200
nu=12.3
wn=									

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR	2-17 217-0101-03	2-17	217-0101-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=130.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130.36	1	130,36		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.71	0	1,7100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 387]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.07	0	0,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNR	2-17 217-0101-04	2-17	217-0101-04		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=74.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=74.34	1	74,34		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.33	0	1,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=0.18	0	0,1800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=0.84	0	0,8400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.19	0	0,1900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.23	0	0,2300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.04	0	0,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR	2-17 217-0101-05	2-17	217-0101-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=74.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=74.03	1	74,03		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.06	0	1,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 375]
nz=0.13	0	0,1300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=0.6	0	0,6000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.21	0	0,2100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNR	2-17 217-0101-06	2-17	217-0101-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=397.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=397.61	1	397,61		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.95	0	0,9500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=0.13	0	0,1300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=0.32	0	0,3200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.25	0	0,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNR	2-17 217-0122-02	2-17	217-0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=23.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23.97	1	23,97		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.72	0	1,7200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=0.41	0	0,4100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=2.02	0	2,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.43	0	0,4300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=205
pd=	KNR	2-17 217-0122-03	2-17	217-0122-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=56.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56.99	1	56,99		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.35	0	1,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=0.25	0	0,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=1.06	0	1,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.07	0	0,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=206
pd=	KNR	2-17 217-0122-01	2-17	217-0122-01		0
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o średnicy 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=1.58	1	1,5800*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.87	0	0,8700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=207
pd=	KNR	2-17 217-0122-01	2-17	217-0122-01		0
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o średnicy 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=0.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.95	1	0,95		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=2.41	1	2,4100*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.87	0	0,8700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=208
pd=	KNR	2-17 217-0122-01	2-17	217-0122-01		0
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o średnicy 140 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=9.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9.03	1	9,03		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=20.47	1	20,4700*1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.87	0	0,8700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=209
pd=	KNR	2-17W 217W-0135-04	2-17W	217W-0135-04		0
na=Klapy rewizyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 515]
nz=1.33	0	1,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=2.06	0	2,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=0.77	0	0,7700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNR	2-17 217-0210-01	2-17	217-0210-01		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.83	0	0,8300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=2.08	0	2,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.8	0	0,80*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=211
pd=	KNR	2-17 217-0210-02	2-17	217-0210-02		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 372]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=2.06	0	2,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.8	0	0,80*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNR	2-17 217-0209-08	2-17	217-0209-08		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 4600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=4.56	0	4,5600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=2.04	0	2,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 439]
nz=4.08	0	4,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.8	0	0,80*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=213
pd=	KNR	2-17W 217W-0131-02	2-17W	217W-0131-02		0
na=Zawór przeciwpożarowy o średnicy 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=2.08	0	2,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=214
pd=	KNR	2-17 217-0140-01 z.o.3.3	2-17	217-0140-01 z.o.3.3		0
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - w obiektach modernizowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.051		1,051
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.01	0	1,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.19	0	0,1900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=215
pd=	KNR	2-17 217-0140-02	2-17	217-0140-02		0
na=Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=37
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.18	0	1,1800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 383]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=216
pd=	KNR	2-17 217-0139-01	2-17	217-0139-01		0
na=Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.56	0	1,5600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.19	0	0,1900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=217
pd=	KNR	2-17 217-0138-01	2-17	217-0138-01		0
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.92	0	0,9200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=218
pd=	KNR	2-17 217-0138-02	2-17	217-0138-02		0
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.22	0	1,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.002	0	0,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=219
pd=	KNR	2-17 217-0144-02	2-17	217-0144-02		0
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.28	0	1,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 485]
nz=12.5	0	12,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.12	0	3,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.25	0	1,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=6.24	0	6,2400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.13	0	0,1300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=220
pd=	KNR	2-17 217-0146-04	2-17	217-0146-04		0
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=3.94	0	3,9400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=221
pd=	KNR	2-17 217-0146-02	2-17	217-0146-02		0
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.9	0	2,9000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=222
pd=	KNR	2-17 217-0323-01	2-17	217-0323-01		0
na=Centrala wentylacyjna o wydajności  N-7400 m3/h W-6600 m3/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=74.53	0	74,5300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 522]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=6.24	0	6,2400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=4.83	0	4,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.65	0	1,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=223
pd=	KNR	2-17 217-0323-01	2-17	217-0323-01		0
na=Centrala wentylacyjna o wydajności N-800 m3/h W-800 m3/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=74.53	0	74,5300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 525]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=6.24	0	6,2400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=4.83	0	4,8300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.65	0	1,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNR	2-17 217-0320-01	2-17	217-0320-01		0
na=Nagrzewnica wodna kanałowa o mocy 5kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=3.54	0	3,5400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 535]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=2.06	0	2,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.95	0	0,9500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=225
pd=	KNR	2-17 217-0208-01	2-17	217-0208-01		0
na=Wentylator dachowy wywiewny+Podstawa dachowa+Opaska p-drg.+ Klapa zwrotna + regulator
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=5.19	0	5,1900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 539]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 537]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 536]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 531]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.13	0	0,1300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 440]
nz=0.21	0	0,2100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.8	0	0,80*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=226
pd=	KNR	2-17 217-0206-01	2-17	217-0206-01		0
na=Montaż ściennego wentylatora wyciągowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=5.48	0	5,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 540]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.8	0	0,80*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.07	0	0,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=227
nu=12.4
wn=									

[POZYCJA]
id=227
pd=	KNR	2-16 216-0206-01	2-16	216-0206-01		0
na=Izolacja o grubości 40 mm płytami z wełny mineralnej pod blachą aluminiową
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=624.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=624.9	1	624,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.33	0	2,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=228
pd=	KNR	2-16 216-0205-06	2-16	216-0205-06		0
na=Izolacja o grubości 80 mm płytami z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=203.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=203.95	1	203,95		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=3.38	0	3,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 451]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=229
nu=12.5
wn=									

[POZYCJA]
id=229
pd=	KNR	2-17 217-tablica 9904	2-17	217-tablica 9904		0
na=Regulacja i próby  instalacji wentylacji mechanicznej oraz uruchomienie urządzeń w oparciu o tablicę 9904 zawartą w założeniach ogólnych do KNR 2-17
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 513]
nz=0.035	0	0,0350*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 532]
nz=0.035	0	0,0350*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.035	0	0,0350*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja freonowa
wa=0
kn=0	0	0
id=230
nu=13
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=231
nu=13.1
wn=									

[POZYCJA]
id=230
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji klimatyzacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=231
pd=	KNR	4-03 403-1007-13	4-03	403-1007-13		0
na=Ręczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=3.0398	0	3,0398*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=232
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji freonowej w ścianach i stropach pianką poliuretanową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=33
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.09	0	0,0900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=233
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji freonowej w ścianach i stropach pianką przeciwpożarową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.09	0	0,0900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=234
pd=	KNR	4-04 404-1101-02	4-04	404-1101-02		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1		

[RMS 515]
nz=1.26	0	1,2600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.474	0	0,4740*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=235
pd=	KNR	4-04 404-1101-05	4-04	404-1101-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1		

[RMS 165]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=13.2
wn=									

[POZYCJA]
id=236
pd=	KNR	7-24 724-0153-04	7-24	724-0153-04		0
na=Montaż kompletnego systemu DVM w układzie trójnikowym z dwoma agregatami skraplającymi i trzydziestoma klimatyzatorami ściennymi.
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=320	0	320,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 533]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.05	0	2,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=237
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-01	2-15U	215U-0301-01		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew. 6,35 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=84.53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=84.53	1	84,53		

[RMS 515]
nz=0.4711	0	0,4711*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0025	0	0,0025*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=238
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-01	2-15U	215U-0301-01		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr. 9,52 mm  na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=59.69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=59.69	1	59,69		

[RMS 515]
nz=0.4711	0	0,4711*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0025	0	0,0025*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=239
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-02	2-15U	215U-0301-02		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew. 12,70 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=132.78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=132.78	1	132,78		

[RMS 515]
nz=0.5012	0	0,5012*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=240
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-03	2-15U	215U-0301-03		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew.15,88 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=40.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40.48	1	40,48		

[RMS 515]
nz=0.5332	0	0,5332*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.76	0	0,7600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0036	0	0,0036*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=241
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-04	2-15U	215U-0301-04		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew.19,05 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=18.79
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18.79	1	18,79		

[RMS 515]
nz=0.5652	0	0,5652*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.85	0	0,8500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0041	0	0,0041*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=242
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-05	2-15U	215U-0301-05		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew. 22,22 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.605	0	0,6050*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.61	0	0,6100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0,8000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0045	0	0,0045*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNR	2-15U 215U-0301-06	2-15U	215U-0301-06		0
na=Rurociągi miedziane w otulinie lutowane o śr.zew. 28,58 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=48.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48.25	1	48,25		

[RMS 515]
nz=0.6478	0	0,6478*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.56	0	0,5600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.75	0	0,7500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=244
pd=	KNR	2-15 215-0634-01	2-15	215-0634-01		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji przy śr.rury 6,35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=60
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.24	0	0,2400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=245
pd=	KNR	2-15 215-0634-01	2-15	215-0634-01		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji przy śr.rury 9,52 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=52
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.24	0	0,2400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.001	0	0,0010*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=246
pd=	KNR	2-15 215-0634-04	2-15	215-0634-04		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji  przy śr.rury 12,70 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=64
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.308	0	0,3080*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0035	0	0,0035*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0015	0	0,0015*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.005	0	0,0050*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=247
pd=	KNR	2-15 215-0634-05	2-15	215-0634-05		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji  przy śr.rury 15,88 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=40
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.341	0	0,3410*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0022	0	0,0022*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNR	2-15 215-0634-06	2-15	215-0634-06		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji  przy śr.rury 19,05 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.385	0	0,3850*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0055	0	0,0055*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=249
pd=	KNR	2-15 215-0634-06	2-15	215-0634-06		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji  przy śr.rury 22,22 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.385	0	0,3850*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0055	0	0,0055*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.008	0	0,0080*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=250
pd=	KNR	2-15 215-0634-08	2-15	215-0634-08		0
na=Połączenia lutowane elementów instalacji  przy śr.rury 28,58 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.506	0	0,5060*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0048	0	0,0048*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0115	0	0,0115*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0125	0	0,0125*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=13.3
wn=									

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNR	7-24 724-0515-03	7-24	724-0515-03		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=30
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.9	0	1,9000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.48	0	0,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 519]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 499]
nz=0.16	0	0,1600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=252
pd=	KNR	7-24 724-0514-03	7-24	724-0514-03		0
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp.
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=18.9	0	18,9000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.2	0	1,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.4	0	0,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.36	0	0,3600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=253
nu=14
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=254
nu=14.1
wn=									

[POZYCJA]
id=253
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji grzewczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=254
pd=	KNR	4-03 403-1007-13	4-03	403-1007-13		0
na=Ręczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm na potrzeby instalacji grzewczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=14
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 515]
nz=3.0398	0	3,0398*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=255
pd=	KNR	BO-12 0358-02	BO-12	0358-02		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd w ścianach i posadzce
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=2.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.06	1	2,06		

[RMS 515]
nz=27.95	0	27,9500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=26.62	0	26,6200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=256
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji grzewczej w ścianach i stropach pianką
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1		

[RMS 515]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.325	0	0,3250*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=258
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1		

[RMS 173]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=259
nu=14.2
wn=									

[POZYCJA]
id=259
pd=	KNNR	4 N004-0404-010	4	N004-0404-010		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 16x2,7 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=526.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=526.3	1	526,3		

[RMS 515]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=1.43	0	1,4300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=260
pd=	KNNR	4 N004-0404-010	4	N004-0404-010		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 515]
nz=0.37	0	0,3700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=1.43	0	1,4300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNNR	4 N004-0404-020	4	N004-0404-020		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106		

[RMS 515]
nz=0.384	0	0,3840*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=0.66	0	0,6600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=1.25	0	1,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=262
pd=	KNNR	4 N004-0404-030	4	N004-0404-030		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 515]
nz=0.417	0	0,4170*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=0.61	0	0,6100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=1.11	0	1,1100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=263
pd=	KNNR	4 N004-0404-040	4	N004-0404-040		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=0.435	0	0,4350*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=264
pd=	KNNR	4 N004-0404-050	4	N004-0404-050		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z PP Stabi 50x8,4 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=0.487	0	0,4870*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=0.45	0	0,4500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 413]
nz=0.9	0	0,9000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=265
pd=	KNNR	4 N004-0402-010	4	N004-0402-010		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=15.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	15,5		

[RMS 515]
nz=0.401	0	0,4010*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=266
pd=	KNNR	4 N004-0402-020	4	N004-0402-020		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 515]
nz=0.44	0	0,4400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.66	0	0,6600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=0.6	0	0,6000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=267
pd=	KNNR	4 N004-0402-030	4	N004-0402-030		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 515]
nz=0.462	0	0,4620*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.61	0	0,6100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=268
pd=	KNNR	4 N004-0402-040	4	N004-0402-040		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 515]
nz=0.486	0	0,4860*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=269
pd=	KNNR	4 N004-0402-050	4	N004-0402-050		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=0.583	0	0,5830*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=0.45	0	0,4500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=0.45	0	0,4500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=270
pd=	KNNR	4 N004-0402-060	4	N004-0402-060		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=25.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25.5	1	25,5		

[RMS 515]
nz=0.666	0	0,6660*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.5	0	0,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.42	0	0,4200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=271
pd=	KNR	2-15W 215W-0411-03	2-15W	215W-0411-03		0
na=Zawór kulowy mufowy DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=0.411	0	0,4110*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=272
pd=	KNR	2-15W 215W-0411-03	2-15W	215W-0411-03		0
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=0.411	0	0,4110*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=273
pd=	KNNR	4 N004-0132-050	4	N004-0132-050		0
na=Zawór kulowy mufowy DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=0.54	0	0,5400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNR	2-15U 215U-0111-03	2-15U	215U-0111-03		0
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=1.13	0	1,1300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=275
pd=	KNR	2-15U 215U-0111-05	2-15U	215U-0111-05		0
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.6	0	1,6000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=276
pd=	KNR	2-15W 215W-0530-04	2-15W	215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.38	0	1,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=277
pd=	KNNR	4 N004-0411-010	4	N004-0411-010		0
na=Zawór równoważący DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 515]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=278
pd=	KNNR	4 N004-0411-020	4	N004-0411-020		0
na=Zawór równoważący DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=0.36	0	0,3600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=279
pd=	KNNR	4 N004-0411-030	4	N004-0411-030		0
na=Zawór równoważący DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=0.41	0	0,4100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=280
pd=	KNNR	4 N004-0411-030	4	N004-0411-030		0
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=0.41	0	0,4100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=281
pd=	KNNR	4 N004-0132-050	4	N004-0132-050		0
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.54	0	0,5400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=282
pd=	KNR	2-15W 215W-0505-02	2-15W	215W-0505-02		0
na=Wymiennik płytowy na moc 30 kW ze spadkiem cisnienia 15 kPa.
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=14.8	0	14,8000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 526]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=4	0	4,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=20	0	20,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.22	0	0,2200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=283
pd=	KNR	00-35 35-0208-01	00-35	35-0208-01		0
na=Pompa obiegowa instalacji C.O.
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=284
pd=	KNR	00-35 35-0208-01	00-35	35-0208-01		0
na=Pompa obiegowa instalacji C.T.
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=285
pd=	KNR	00-35 35-0208-01	00-35	35-0208-01		0
na=Pompa przed nagrzewnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=2.38	0	2,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=286
pd=	KNR	00-31 31-0212-01	00-31	31-0212-01		0
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 2 obwody, 1"/ 3/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=2.09	0	2,0900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=287
pd=	KNR	00-31 31-0212-02	00-31	31-0212-02		0
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 3 obwody, 1"/ 3/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=2.15	0	2,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=288
pd=	KNR	00-31 31-0212-03	00-31	31-0212-03		0
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 4 obwody, 1"/ 3/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 515]
nz=2.21	0	2,2100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=289
pd=	KNR	00-31 31-0212-04	00-31	31-0212-04		0
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 5 obwodów, 1"/ 3/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=2.28	0	2,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=290
pd=	KNR	2-15 215-0415-05	2-15	215-0415-05		0
na=Automatyczny zawór odpowietrzający DN15 z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.1544	0	0,1544*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.0002	0	0,0002*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż grzejników
wa=0
kn=0	0	0
id=291
nu=14.3
wn=									

[POZYCJA]
id=291
pd=	KNR	00-31 31-0205-01	00-31	31-0205-01		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 11KV/300/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=292
pd=	KNR	00-31 31-0205-01	00-31	31-0205-01		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 11KV/400/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=293
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=294
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/600/1400
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=295
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 21KV/900/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=296
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/400/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=297
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/400/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=298
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/1400
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=299
pd=	KNR	00-31 31-0205-02	00-31	31-0205-02		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV/900/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.48	0	1,4800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=300
pd=	KNR	00-31 31-0205-01	00-31	31-0205-01		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 20V/600/1600
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=303
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1320
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=304
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/400/1600
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=305
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=306
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=307
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=308
pd=	KNR	00-31 31-0205-03	00-31	31-0205-03		0
na=Grzejnik stalowy płytowy 30V/600/1400
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=309
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm szer. 500 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm szer. 900 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=311
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm  szer. 500 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm  szer. 600 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=313
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1500 mm  szer. 900 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=314
pd=	KNR	00-31 31-0206-02	00-31	31-0206-02		0
na=Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1800 mm  szer. 900 mm montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=315
pd=	KNR	00-31 31-0207-01	00-31	31-0207-01		0
na=Zestaw podłączeniowy do instalacji c.o. ze ściany o śr. 15 mm - dla grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=49
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49		

[RMS 515]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 530]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=5.1	0	5,10*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=316
pd=	KNR	00-31 31-0207-03	00-31	31-0207-03		0
na=Podłączenie grzejników łazienkowych ze ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 515]
nz=0.31	0	0,3100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 528]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 527]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 523]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=317
nu=14.4
wn=									

[POZYCJA]
id=317
pd=	KNR	00-31 31-0218-03	00-31	31-0218-03		0
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=933.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=933.3	1	933,3		

[RMS 515]
nz=0.028	0	0,0280*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=0.002	0	0,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.2	0	1,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=318
pd=	KNR	00-31 31-0218-04	00-31	31-0218-04		0
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=933.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=933.3	1	933,3		

[RMS 515]
nz=0.051	0	0,0510*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=319
pd=	KNR	00-31 31-0218-05	00-31	31-0218-05		0
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=56
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56		

[RMS 515]
nz=0.357	0	0,3570*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.0001	0	0,0001*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=320
nu=14.5
wn=									

[POZYCJA]
id=320
pd=	KNR	7-12 712-0101-04	7-12	712-0101-04		0
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=17.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.1	1	17,1		

[RMS 515]
nz=1.0116	0	1,0116*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=321
pd=	KNR	7-12 712-0101-05	7-12	712-0101-05		0
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,8		

[RMS 515]
nz=0.5872	0	0,5872*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNR	7-12 712-0105-04	7-12	712-0105-04		0
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=21.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21.9	1	21,9		

[RMS 515]
nz=0.0399	0	0,0399*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.119	0	0,1190*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=323
pd=	KNR	7-12 712-0202-04	7-12	712-0202-04		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=17.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	17,8		

[RMS 515]
nz=0.2525	0	0,2525*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.123	0	0,1230*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00984	0	0,00984*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=324
pd=	KNR	7-12 712-0202-05	7-12	712-0202-05		0
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,8		

[RMS 515]
nz=0.1543	0	0,1543*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.115	0	0,1150*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.0092	0	0,0092*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=325
pd=	KNR	7-12 712-0209-04	7-12	712-0209-04		0
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=17.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	17,8		

[RMS 515]
nz=0.2148	0	0,2148*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.141	0	0,1410*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.01128	0	0,01128*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=326
pd=	KNR	7-12 712-0209-05	7-12	712-0209-05		0
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,8		

[RMS 515]
nz=0.1313	0	0,1313*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.132	0	0,1320*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.01056	0	0,01056*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Izolacje
wa=0
kn=0	0	0
id=327
nu=14.6
wn=									

[POZYCJA]
id=327
pd=	KNR	00-34 34-0101-10	00-34	34-0101-10		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=541.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=541.8	1	541,8		

[RMS 515]
nz=0.1898	0	0,1898*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0159	0	0,0159*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.098	0	0,0980*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00205	0	0,00205*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=328
pd=	KNR	00-34 34-0101-11	00-34	34-0101-11		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0186	0	0,0186*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1351	0	0,1351*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0047	0	0,0047*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=329
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 28 mm otulinami z pianki PU o gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=137
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=137	1	137		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=330
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 35 mm otulinami z pianki PU o gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=81
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=331
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 42 mm otulinami z pianki PU o gr.40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 429]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=332
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 54 mm otulinami z pianki PU o gr.50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 430]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Węzeł cieplny
wa=0
kn=0	0	0
id=333
nu=15
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=334
nu=15.1
wn=									

[POZYCJA]
id=333
pd=		niekatalogowa		niekatalogowa		0
na=Modernizacja węzła cieplnego - demontaż oraz montaż zwiększonego o 240 kW węzła cieplnego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 534]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=335
nu=16
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=336
nu=16.1
wn=									

[POZYCJA]
id=334
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=44
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=335
pd=	KNR	4-03 403-1007-13	4-03	403-1007-13		0
na=Ręczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm na potrzeby instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=34
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 515]
nz=3.0398	0	3,0398*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=336
pd=	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy pod podejścia spod posadzki do przyborów sanitarnych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=37.77	0	37,7700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=35.97	0	35,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=337
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji wentylacji w ścianach i stropach pianką
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=78
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.19	0	0,1900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=338
pd=	KNR	4-04 404-1101-02	4-04	404-1101-02		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2		

[RMS 515]
nz=1.26	0	1,2600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.474	0	0,4740*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=339
pd=	KNR	4-04 404-1101-05	4-04	404-1101-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2		

[RMS 165]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=340
nu=16.2
wn=									

[POZYCJA]
id=340
pd=	KNNR	4 N004-0106-070	4	N004-0106-070		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85		

[RMS 515]
nz=0.678	0	0,6780*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.38	0	0,3800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.42	0	0,4200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=341
pd=	KNNR	4 N004-0112-010	4	N004-0112-010		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 16x2,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=602.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=602.9	1	602,9		

[RMS 515]
nz=0.287	0	0,2870*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=1.43	0	1,4300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=342
pd=	KNNR	4 N004-0112-010	4	N004-0112-010		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 20x2,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=180.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=180.5	1	180,5		

[RMS 515]
nz=0.287	0	0,2870*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=0.58	0	0,5800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=1.43	0	1,4300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=343
pd=	KNNR	4 N004-0112-020	4	N004-0112-020		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 25x3,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=59.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=59.4	1	59,4		

[RMS 515]
nz=0.31	0	0,3100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=0.66	0	0,6600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=1.25	0	1,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=344
pd=	KNNR	4 N004-0112-030	4	N004-0112-030		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 32x4,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 515]
nz=0.345	0	0,3450*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=0.61	0	0,6100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=1.11	0	1,1100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=345
pd=	KNNR	4 N004-0112-040	4	N004-0112-040		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 40x5,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 515]
nz=0.368	0	0,3680*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=346
pd=	KNNR	4 N004-0112-050	4	N004-0112-050		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 50x6,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=0.397	0	0,3970*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.45	0	0,4500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 413]
nz=0.9	0	0,9000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=347
pd=	KNNR	4 N004-0112-060	4	N004-0112-060		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 63x8,6 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 515]
nz=0.438	0	0,4380*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.5	0	0,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=0.6	0	0,6000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=348
pd=	KNR	2-15 215-0122-05	2-15	215-0122-05		0
na=Montaż kompletnego układ podnoszenia ciśnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=18.04	0	18,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 529]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 538]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.9	0	0,90*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=349
pd=	KNR	2-15W 215W-0130-03	2-15W	215W-0130-03		0
na=Zawór pierwszeństwa VV300 DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=0.211	0	0,2110*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=350
pd=	KNNR	4 N004-0132-060	4	N004-0132-060		0
na=Zawór antyskażeniowy typu BA DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=351
pd=	KNNR	4 N004-0132-010	4	N004-0132-010		0
na=Wielofunkcyjne zawory termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 515]
nz=0.28	0	0,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=352
pd=	KNR	2-15 215-0415-05	2-15	215-0415-05		0
na=Automatyczny zawór odpowietrzający DN15 z zaworem odcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.1544	0	0,1544*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.0002	0	0,0002*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=353
pd=	KNNR	4 N004-0116-070	4	N004-0116-070		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=105
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105		

[RMS 515]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=354
pd=	KNNR	4 N004-0116-010	4	N004-0116-010		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 515]
nz=0.29	0	0,2900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=355
nu=16.3
wn=									

[POZYCJA]
id=355
pd=	KNNR	4 N004-0128-020	4	N004-0128-020		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=1117.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1117.8	1	1117,8		

[RMS 515]
nz=0.0556	0	0,0556*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=356
pd=	KNNR	4 N004-0127-010	4	N004-0127-010		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=6.66	0	6,6600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Izolacje
wa=0
kn=0	0	0
id=357
nu=16.4
wn=									

[POZYCJA]
id=357
pd=	KNR	00-34 34-0101-01	00-34	34-0101-01		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=152.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=152.9	1	152,9		

[RMS 515]
nz=0.1553	0	0,1553*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0059	0	0,0059*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.0496	0	0,0496*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0006	0	0,0006*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=358
pd=	KNR	00-34 34-0101-10	00-34	34-0101-10		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450		

[RMS 515]
nz=0.1898	0	0,1898*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 418]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0159	0	0,0159*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.098	0	0,0980*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00205	0	0,00205*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=359
pd=	KNR	00-34 34-0101-01	00-34	34-0101-01		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=82.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=82.5	1	82,5		

[RMS 515]
nz=0.1553	0	0,1553*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 416]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0059	0	0,0059*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.0496	0	0,0496*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0006	0	0,0006*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=360
pd=	KNR	00-34 34-0101-10	00-34	34-0101-10		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 515]
nz=0.1898	0	0,1898*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 419]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0159	0	0,0159*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.098	0	0,0980*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00205	0	0,00205*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=361
pd=	KNR	00-34 34-0101-02	00-34	34-0101-02		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 28 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=26.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	26,4		

[RMS 515]
nz=0.1725	0	0,1725*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0075	0	0,0075*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.0751	0	0,0751*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00115	0	0,00115*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=362
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 28 mm otulinami z pianki PU o gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 426]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=363
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 35 mm otulinami z pianki PU o gr.10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 427]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=364
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 35 mm otulinami z pianki PU o gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 42 mm otulinami z pianki PU o gr.10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 422]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=366
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 42 mm otulinami z pianki PU o gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 423]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=367
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm otulinami z pianki PU o gr.10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNR	00-34 34-0101-19	00-34	34-0101-19		0
na=Izolacja rurociągów o śr. 63 mm otulinami z pianki PU o gr.10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 515]
nz=0.2108	0	0,2108*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 514]
nz=6	0	6,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=0.0261	0	0,0261*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 431]
nz=0.1697	0	0,1697*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.00705	0	0,00705*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż armatury
wa=0
kn=0	0	0
id=369
nu=16.5
wn=									

[POZYCJA]
id=369
pd=	KNNR	4 N004-0137-020	4	N004-0137-020		0
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=37
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 515]
nz=0.96	0	0,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=370
pd=	KNNR	4 N004-0137-090	4	N004-0137-090		0
na=Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=0.88	0	0,8800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=371
pd=	KNNR	4 N004-0137-020	4	N004-0137-020		0
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 515]
nz=0.96	0	0,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa
wa=0
kn=0	0	0
id=372
nu=16.6
wn=									

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=373
nu=16.6.1
wn=									

[POZYCJA]
id=372
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=373
pd=	KNR	4-03 403-1007-13	4-03	403-1007-13		0
na=Ręczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm na potrzeby instalacji przeciwpożarowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=3.0398	0	3,0398*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=374
pd=	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 515]
nz=37.77	0	37,7700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=35.97	0	35,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=375
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji przeciwpożarowej w ścianach i stropach pianką
op=0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=376
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 515]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.325	0	0,3250*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=377
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 173]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=16.6.2
wn=									

[POZYCJA]
id=378
pd=	KNNR	4 N004-0107-050	4	N004-0107-050		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 515]
nz=0.779	0	0,7790*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.71	0	0,7100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.42	0	0,4200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=379
pd=	KNNR	4 N004-0107-060	4	N004-0107-060		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 515]
nz=0.929	0	0,9290*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.72	0	0,7200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNR	2-15U 215U-0105-04	2-15U	215U-0105-04		0
na=Podejście dopływowe do hydrantu przeciwpożarowego o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 515]
nz=0.64	0	0,6400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=381
pd=	KNR	2-15 215-0120-02	2-15	215-0120-02		0
na=Szafki hydrantowe wnękowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.38	0	1,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.7	0	0,70*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.07	0	0,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=382
nu=16.6.3
wn=									

[POZYCJA]
id=382
pd=	KNNR	4 N004-0128-020	4	N004-0128-020		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 515]
nz=0.0556	0	0,0556*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=383
pd=	KNNR	4 N004-0127-010	4	N004-0127-010		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=35
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 515]
nz=6.66	0	6,6600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=384
nu=17
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=385
nu=17.1
wn=									

[POZYCJA]
id=384
pd=	KNR	2-01 201-0217-02	2-01	201-0217-02		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=130
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130		

[RMS 515]
nz=0.1441	0	0,1441*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0698	0	0,0698*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=385
pd=	KNR	2-01 201-0217-02	2-01	201-0217-02		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (pod studnie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 515]
nz=0.1441	0	0,1441*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0698	0	0,0698*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=386
pd=	KNR	2-02 202-1914-02	2-02	202-1914-02		0
na=Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=22.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22.64	1	22,64		

[RMS 515]
nz=1.4917	0	1,4917*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=387
pd=	KNR	2-28 228-0501-09	2-28	228-0501-09		0
na=Zasypka rurociągu o wysokości 0,3 m kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=33.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33.96	1	33,96		

[RMS 515]
nz=2.2	0	2,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.22	0	1,2200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=388
pd=	KNR	2-28 228-0501-08	2-28	228-0501-08		0
na=Zasypka rurociągu i studni gruntem z wykopu + jego przesianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=69.114
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=69.114	1	69,114		

[RMS 515]
nz=2.9	0	2,9000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=389
pd=	KNR	4-01 401-0108-06	4-01	401-0108-06		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=68.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68.89	1	68,89		

[RMS 515]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=390
pd=	KNR	4-01 401-0108-08	4-01	401-0108-08		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=68.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=68.89	1	68,89		

[RMS 173]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=391
nu=17.2
wn=									

[POZYCJA]
id=391
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 515]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=392
pd=	KNR	7-28 728-0207-14	7-28	728-0207-14		0
na=Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 25 cm dla instalacji kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=92
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[RMS 515]
nz=3.74	0	3,7400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.003	0	0,0030*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=393
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji kanalizacyjnych w stropach i ścianach pianką poliuretanową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=112
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112		

[RMS 515]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.09	0	0,0900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=394
pd=	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1		

[RMS 515]
nz=37.77	0	37,7700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 498]
nz=35.97	0	35,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=395
pd=	KNR	4-04 404-1101-02	4-04	404-1101-02		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1		

[RMS 515]
nz=1.26	0	1,2600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.474	0	0,4740*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=396
pd=	KNR	4-04 404-1101-05	4-04	404-1101-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1		

[RMS 165]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=397
nu=17.3
wn=									

[POZYCJA]
id=397
pd=	KNNR	4 N004-0203-050	4	N004-0203-050		0
na=Rurociągi z PVC - U kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz i na zewnatrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 515]
nz=0.417	0	0,4170*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.89	0	0,8900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.44	0	0,4400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=398
pd=	KNNR	4 N004-0203-030	4	N004-0203-030		0
na=Rurociągi z PVC - U kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76		

[RMS 515]
nz=0.257	0	0,2570*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.96	0	0,9600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=399
pd=	KNNR	4 N004-0208-040	4	N004-0208-040		0
na=Rurociągi z PVC - U kanalizacyjne o śr. 200 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=45.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45.5	1	45,5		

[RMS 515]
nz=0.34	0	0,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.84	0	0,8400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.8	0	0,8000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNNR	4 N004-0208-030	4	N004-0208-030		0
na=Rurociągi z PVC - S kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=261
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=261	1	261		

[RMS 515]
nz=0.27	0	0,2700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.93	0	0,9300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.6	0	0,6000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=0.8	0	0,8000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=401
pd=	KNNR	4 N004-0208-020	4	N004-0208-020		0
na=Rurociągi z PVC - S kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 515]
nz=0.23	0	0,2300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.12	0	0,1200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=0.8	0	0,8000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=402
pd=	KNNR	4 N004-0208-010	4	N004-0208-010		0
na=Rurociągi z PVC - S kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=92.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=92.5	1	92,5		

[RMS 515]
nz=0.178	0	0,1780*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.36	0	0,3600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.14	0	0,1400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=403
pd=	KNNR	4 N004-0112-020	4	N004-0112-020		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 515]
nz=0.31	0	0,3100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1.08	0	1,0800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=0.66	0	0,6600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=1.25	0	1,2500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=404
pd=	KNNR	4 N004-0213-050	4	N004-0213-050		0
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=0.34	0	0,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=405
pd=	KNNR	4 N004-0213-050	4	N004-0213-050		0
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 515]
nz=0.34	0	0,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=406
pd=	KNNR	4 N004-0222-020	4	N004-0222-020		0
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 515]
nz=0.38	0	0,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=407
pd=	KNNR	4 N004-0211-030	4	N004-0211-030		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 515]
nz=1.28	0	1,2800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=3	0	3,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=408
pd=	KNNR	4 N004-0211-020	4	N004-0211-020		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.06	0	1,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=409
pd=	KNNR	4 N004-0211-010	4	N004-0211-010		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=62
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 515]
nz=0.56	0	0,5600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=3	0	3,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=410
pd=	KNNR	4 N004-0218-010	4	N004-0218-010		0
na=Wpust podłogowy z pionowym odpływem
op=0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 515]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=411
pd=						0
na=Agregat do podnoszenia ścieków
op=0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 515]
nz=1.52	0	1,5200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 517]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=1	0	1,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=412
nu=17.4
wn=									

[POZYCJA]
id=412
pd=	KNNR	4 N004-1610-020	4	N004-1610-020		0
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=577
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=577	1	577		

[RMS 515]
nz=3.1	0	3,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.73	0	1,7300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.5	0	1,5000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=3.16	0	3,1600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Biały montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=413
nu=17.5
wn=									

[POZYCJA]
id=413
pd=	KNR	2-15 215-0221-02	2-15	215-0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=37
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.96	0	1,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.2	0	0,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.06	0	0,0600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=414
pd=	KNR	2-15 215-0220-04	2-15	215-0220-04		0
na=Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=2.34	0	2,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.2	0	0,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.26	0	0,2600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=415
pd=	KNR	2-15 215-0223-02	2-15	215-0223-02		0
na=Montaż kabin prysznicowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=0.87	0	0,8700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.2	0	0,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=416
pd=	KNR	2-15 215-0224-03	2-15	215-0224-03		0
na=Zestaw podtynkowy WC na stelażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=19
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=3.86	0	3,8600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.2	0	0,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=417
pd=	KNR	2-15 215-0225-02	2-15	215-0225-02		0
na=Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 515]
nz=1.91	0	1,9100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 545]
nz=0.2	0	0,20*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.04	0	0,0400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

