[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Centrala Sygnalizacji Pożarowej
pe=1
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu od M	Koszty pośr. od R	Zysk od R	Zysk od KR	Koszty z narz. w rozbiciu	Stawka VAT
wn=					

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=GREG PROJEKT Grzegorz Michalski
afn=ul. K. Tomaszewskiego 1a, 06-400 Ciechanów
nb=Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonu II SP ZOZ OR10Roboty ppoż
ab=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
ni=Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
ai=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
nw=do wyłonienia w drodze przetargu
nk=GREG PROJEKT
dt=26.05.2018

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=5	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=65	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=15	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR
wa=15	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=23	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji
id=1050002	1
jm=dm3	066
ce=0
il=2

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Śruby z nakrętkami i podkładkami
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
il=6.4

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.434

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"
id=1700310	1
jm=t	034
ce=0
il=0.9435

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Ciasto wapienne
id=1720399	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.7904

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
il=405.2256

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1010.9821

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych
id=314	1
jm=r-g	149
ce=0
il=12.224

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monter urządzeń radiostacyjnych III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=74.1462

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=(T) Oprawa AW1.
id=7304099	1
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=(T) Oprawa  AW2.
id=7304099(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=przewody HDGs 4x1,5mm2
id=7951299(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=265.2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
id=7959999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=364

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Przewód HDGs 2x1,5
id=7959999(2)	1
jm=m	040
ce=0
il=260

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Przewód HDGs 3x1,5
id=7959999(3)	1
jm=m	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Przewód HTKSHekw 1x2x0,8
id=7959999(6)	1
jm=m	040
ce=0
il=1196

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przewód HDGs 3x1,5
id=7959999(7)	1
jm=m	040
ce=0
il=78

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem
id=8220405	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
il=208

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Spirytus denaturowy
id=8490501	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=956

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=413.0706

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=czujka
id=AW0001	1
jm=szt	020
ce=0
il=220

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=czujka
id=AW00011	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Centrala
id=AW0002	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=Robocizna
id=AW0003	1
jm=r-g	149
ce=0
il=8

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Akumulator 18Ah 12V
id=AW0004	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Akumulator 24Ah 12V
id=AW0005	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Pojemnik akumulatorów
id=AW0006	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Przycisk pożarowy wewnętrzny ROP
id=AW0007	1
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Wskaźnik zadziałania WZ31
id=AW0008	1
jm=szt	020
ce=0
il=79

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Adresowalny element przekaźnikowy kontrolno-sterujący
id=AW0009	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Adresowalny element przekaźnikowy kontrolno-sterujący
id=AW0010	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Adresowalny wielowejściowy element przekaźnikowy kontrolny 1310EWK4001
id=AW0011	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=sygnalizator akustyczno-optyczny z kom. głosowymi, czerwony 1310SAW6006
id=AW0012	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Zasilacz p.poż. MERAWEX ZSP100-2,5A-07, 9Ah
id=AW0013	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Centrala Sygnalizacji Pożarowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=					

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	5-06 1606-02	5-06	1606-02		0
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. Gniazdo montowane kołkami rozporowymi w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=221
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=221	1	220+1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.82	0	0,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.98	0	0,9800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	5-06 1613-04	5-06	1613-04		0
na=Instalowanie czujek. Czujka montowana kołkami rozporowymi na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=220
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.97	0	2,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	5-06 1613-04	5-06	1613-04		0
na=Instalowanie czujek. Czujka montowana kołkami rozporowymi na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.97	0	2,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	5-06 1601-07	5-06	1601-07		0
na=Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru, 4 linie dozorowe, drukarka na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=23.2	0	23,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=11	0	11,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=4	0	4,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=		AW kalkulacja własna		AW kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż Akumulator 18Ah 12V
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 27]
nz=1.6	0	1,6000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		AW kalkulacja własna		AW kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż Akumulator 24Ah 12V
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 27]
nz=1.6	0	1,6000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=		AW kalkulacja własna		AW kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż Pojemnik akumulatorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 27]
nz=1.6	0	1,6000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	5-06 1610-02	5-06	1610-02		0
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w wykon.szczelnym,iskrobezpiecznym w zależności od podłoża-bez uruchom.,sprawdzenia.Podłoże-gips,gazobeton Przycisk pożarowy wewnętrzny ROP
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=1.89	0	1,8900*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	5-06 1611-02	5-06	1611-02		0
na=Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia. Podłoże z gipsu lub gazobetonu Wskaźnik zadziałania
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=79
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.96	0	0,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		0
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Adresowalny element przekaźnikowy kontrolno-sterujący
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=6.05	0	6,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.4	0	0,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		0
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Adresowalny element przekaźnikowy kontrolno-sterujący
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=6.05	0	6,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.4	0	0,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		0
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Adresowalny wielowejściowy element przekaźnikowy kontrolny
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=6.05	0	6,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.4	0	0,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		0
na=Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek w uprzednio zainstalow.gniazdach i obudowach wraz ze sprawdz.Dodatkowy wskaźnik zadziałania wnętrzowy sygnalizator akustyczno-optyczny z kom. głosowymi, czerwony
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		0
na=Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zasilacz p.poż. 2,5A-07, 9Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=5.5	0	5,5000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.4	0	0,4000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0	0	0,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	5 1207-02	5	1207-02		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - na styku elementów betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1975
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1975	1	1150+350+250+150+75		

[RMS 22]
nz=0.0924	0	0,0924*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym Przewód HTKSHekw 1x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1150	1	1150		

[RMS 22]
nz=0.0693	0	0,0693*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350		

[RMS 22]
nz=0.0693	0	0,0693*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym Przewód HDGs 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250		

[RMS 22]
nz=0.0693	0	0,0693*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym Przewód HDGs 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 22]
nz=0.0693	0	0,0693*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym Przewód HDGs 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 22]
nz=0.0693	0	0,0693*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.938	1	1975*0,05*0,05		
wo=0.002	1	0,002	korekta obmiaru	

[RMS 22]
nz=4.03	0	4,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.191	0	0,1910*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.1	0	1,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.16	0	0,1600*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	5-06 1604-01	5-06	1604-01		0
na=Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach. Wariant A
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 8]
nz=0.45	0	0,4500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 7]
nz=6.1	0	6,1000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie awaryjne
wa=0
kn=0	0	0
id=24
nu=2
wn=					

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 1207-02	5	1207-02		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - na styku elementów betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255		

[RMS 22]
nz=0.0924	0	0,0924*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, układane n.t.,  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255		

[RMS 22]
nz=0.06279	0	0,06279*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1,0400*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		0
na=Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255		

[RMS 22]
nz=0.0525	0	0,0525*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=36
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 22]
nz=0.109	0	0,1090*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Oprawa AW1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=24
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 22]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Oprawa AW2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=					
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 22]
nz=0.47	0	0,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

