[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Roboty niekwalifikowane
pe=2
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu od M	Koszty pośr. od R	Koszty pośr. od S	Zysk od R	Zysk od S	Zysk od KR	Zysk od KS	Pozycje uproszczone	Koszty z narz. w rozbiciu	Stawka VAT
wn=									

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=GREG PROJEKT Grzegorz Michalski
afn=ul. K. Tomaszewskiego 1a, 06-400 Ciechanów
nb=Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonu II SP ZOZ OR10Roboty niekwalifikowane
ab=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
ni=Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
ai=ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki
nw=do wyłonienia w drodze przetargu
nk=GREG PROJEKT
dt=26.05.2018

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=0	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S
wa=0	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=0	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S
wa=0	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Pozycje uproszczone
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=0	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=pręty żebrowane do 7 mm
id=1102399	1
jm=kg	033
ce=0
il=65.13

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.349

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
il=0.0027

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.85

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=3.635

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.19

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pianka montażowa poliuretanowa
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza z wkładką stalową
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
il=2.5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu
id=1562999(1)	1
jm=m	040
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.525

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=żwir luzem 2-4 mm
id=1642121	1
jm=t	034
ce=0
il=0.69

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna'
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
il=18.785

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.2245

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0189

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0108

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2415

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0105

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.009

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.052

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.3741

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000(2)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.021

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2225

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''
id=39511(3)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.41

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.3528

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.125

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t
id=39811(1)	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1316

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5031999	1
jm=m	040
ce=0
il=46.35

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5119999	1
jm=szt	020
ce=0
il=29.25

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80
id=5239999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.53

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Złączka żeliwna dwukołnierzowa 80 L=500mm
id=5239999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
id=5600342	1
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm
id=5611999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=króćce żeliwne ciśnieniowe przejściowe 1 kołnierzowe typu FW do rur z tworzyw sztucznych(PE)
id=5681299	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.01

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	1
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ BA DN32
id=5701999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5730899	1
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Hydrant HP25 wnękowy
id=5760799	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa DN80
id=5801500	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=hydranty nadziemne żeliwne
id=5880099	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=obudowy do zasuw
id=5891099	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=skrzynki żeliwne uliczne do zasuw
id=5891199	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. nominalnej 80 mm
id=5891200	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=przedłużki do hydrantów
id=5891240	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 25 mm
id=6460799	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
id=6601999(3)	1
jm=szt	020
ce=0
il=23.4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych
id=6602099(4)	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
id=6801207	1
jm=kg	033
ce=0
il=6.96

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	1
jm=szt	020
ce=0
il=4.3

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.312

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.377

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2795

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=elektronarzędzia
id=84000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.597

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=773.732

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robocizna
id=999(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
il=34.9512

[RMS ZEST 59]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=									

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	4-04 404-0901-03	4-04	404-0901-03		0
na=Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180		

[RMS 56]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	4-04 404-0901-04	4-04	404-0901-04		0
na=Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180		

[RMS 56]
nz=0.21	0	0,2100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 401-0212-01	4-01	401-0212-01		0
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.788	1	7,35*1,75*0,45		
wo=-5.788	1	-5,788	korekta obmiaru	

[RMS 56]
nz=13.81	0	13,8100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 401-0212-03	4-01	401-0212-03		0
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka pochylnii
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=17.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.79	1	17,79		

[RMS 56]
nz=24.76	0	24,7600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-04 404-0102-01	4-04	404-0102-01		0
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - rozbiórka pochylnii
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6.81	1	6,81		

[RMS 56]
nz=2.47	0	2,4700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=24.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	24,6		

[RMS 56]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=24.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	24,6		

[RMS 27]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=24.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	24,6		

[ELEMENT 1]
na=Schody
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=2
wn=									

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-02 202-0218-01	2-02	202-0218-01		0
na=Schody zewnętrzne żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5		

[RMS 56]
nz=23.12	0	23,1200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.006	0	0,0060*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.069	0	0,0690*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.08	0	0,0800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=3
wn=									

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	4-01 401-0104-02	4-01	401-0104-02		0
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 56]
nz=4.2	0	4,2000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	4-01 401-0212-01	4-01	401-0212-01		0
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0,75		

[RMS 56]
nz=13.81	0	13,8100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	4-01 401-0201-02	4-01	401-0201-02		0
na=Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7		

[RMS 56]
nz=1.34	0	1,3400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.007	0	0,0070*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.004	0	0,0040*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.05	0	0,0500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	4-01 401-0203-04	4-01	401-0203-04		0
na=Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego R=3,00
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.63	1	1,63		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=6.03	0	6,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.015	0	1,0150*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.07	0	2,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-02 202-0290-02	2-02	202-0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=65
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65		

[RMS 56]
nz=0.04288	0	0,04288*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1.002	0	1,0020*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0043	0	0,0043*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0058	0	0,0058*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0048	0	0,0048*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0008	0	0,0008*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0016	0	0,0016*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-02 202-0603-01	2-02	202-0603-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 56]
nz=0.0966	0	0,0966*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.35	0	0,3500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0005	0	0,0005*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	2-02 202-0603-02	2-02	202-0603-02		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 56]
nz=0.082	0	0,0820*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0,0004*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 401-0105-02	4-01	401-0105-02		0
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 56]
nz=1.41	0	1,4100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	4-01 401-0106-05	4-01	401-0106-05		0
na=Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	2,75		

[RMS 56]
nz=5.91	0	5,9100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=19
nu=4
wn=									

[POZYCJA]
id=19
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Doprowadzenie terenów zielonych do stanu pierwotnego nasadzenia niskie
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=5
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=5.1
wn=									

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	1 N001-0111-010	1	N001-0111-010		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym, wytyczenie tras rurociagu
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.003	1	2,5/1000		
wo=-0.003	1	-0,003	korekta obmiaru	

[RMS 58]
nz=56	0	56,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.11	0	0,1100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=5.2
wn=									

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-01 201-0217-02	2-01	201-0217-02		0
na=Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 58]
nz=0.1441	0	0,1441*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0698	0	0,0698*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	2-01 201-0322-02	2-01	201-0322-02		0
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 58]
nz=0.68	0	0,6800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00027	0	0,00027*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.00105	0	0,00105*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0009	0	0,0009*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.119	0	0,1190*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-19 219-0219-01	2-19	219-0219-01		0
na=Oznakowanie wykopów taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 58]
nz=0.0079	0	0,0079*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0,3000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0011	0	0,0011*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 N004-1411-030	4	N004-1411-030		0
na=Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[RMS 58]
nz=1.86	0	1,8600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,2200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.68	0	0,6800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 N004-1411-030	4	N004-1411-030		0
na=Obsypka rurociągu o grubości 30 cm zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0,75		

[RMS 58]
nz=1.86	0	1,8600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,2200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.68	0	0,6800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-28 228-0501-08	2-28	228-0501-08		0
na=Zasypka rurociągu gruntem z wykopu + jego przesianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	3,75		

[RMS 58]
nz=2.9	0	2,9000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	4-01 401-0108-06	4-01	401-0108-06		0
na=Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1,25		

[RMS 58]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.63	0	0,6300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	4-01 401-0108-08	4-01	401-0108-08		0
na=Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1,25		

[RMS 28]
nz=0.03	0	0,0300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=5.3
wn=									

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-19 219-0219-01	2-19	219-0219-01		0
na=Oznakowanie trasy instalacji wodociągowej taśmą ostrzegawczą biało-niebieską z wkładką stalową o szerokości 20 cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 58]
nz=0.0079	0	0,0079*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0011	0	0,0011*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-28 228-0306-03 uwaga p	2-28	228-0306-03 uwaga p		0
na=Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1		1

[RMS 58]
nz=0.86	0	0,8600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.013	0	0,0130*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-28 228-0306-02	2-28	228-0306-02		0
na=Złączka żeliwna dwukołnierzowa 80 L=500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 58]
nz=0.86	0	0,8600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.02	0	1,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.009	0	0,0090*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-28 228-0309-02	2-28	228-0309-02		0
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=3.96	0	3,9600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2.01	0	2,0100*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.1	0	2,1000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=3.48	0	3,4800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.113	0	0,1130*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-28 228-0311-07	2-28	228-0311-07		0
na=Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=4.5	0	4,5000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.2	0	2,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=3.48	0	3,4800*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.69	0	0,6900*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.05	0	1,0500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=6
wn=									

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=6.1
wn=									

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	4-01 401-0333-18	4-01	401-0333-18		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 56]
nz=1.82	0	1,8200*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	4-03 403-1007-13	4-03	403-1007-13		0
na=Ręczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm na potrzeby instalacji przeciwpożarowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 56]
nz=3.0398	0	3,0398*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1		

[RMS 56]
nz=37.77	0	37,7700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=35.97	0	35,9700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	4-01W 401W-0325-02	4-01W	401W-0325-02		0
na=Uzupełnienie przebić instalacji przeciwpożarowej w ścianach i stropach pianką
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 56]
nz=0.15	0	0,1500*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0,0200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	4-04 404-1105-01	4-04	404-1105-01		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 56]
nz=0.7	0	0,7000*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.325	0	0,3250*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	4-04 404-1105-02	4-04	404-1105-02		0
na=Transport gruzu i śmieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 29]
nz=0.037	0	0,0370*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=6.2
wn=									

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 N004-0107-020	4	N004-0107-020		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 56]
nz=0.471	0	0,4710*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.03	0	1,0300*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.65	0	0,6500*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.52	0	0,5200*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 N004-0130-040	4	N004-0130-040		0
na=Zawór antyskażeniowy typ BA DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 56]
nz=0.33	0	0,3300*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.5	0	0,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-15U 215U-0105-04	2-15U	215U-0105-04		0
na=Podejście dopływowe do hydrantu przeciwpożarowego o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 56]
nz=0.64	0	0,6400*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=3	0	3,00*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.01	0	0,0100*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-15 215-0120-02	2-15	215-0120-02		0
na=Szafki hydrantowe wnękowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=1.38	0	1,3800*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.7	0	0,70*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.07	0	0,0700*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Próby i odbiory
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=6.3
wn=									

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 N004-0128-020	4	N004-0128-020		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 56]
nz=0.0556	0	0,0556*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 N004-0127-010	4	N004-0127-010		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=									
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 56]
nz=6.66	0	6,6600*1,000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=2	0	2,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.2	0	0,2000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1,0000*1,000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,50*1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

